[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# ip pim crp-cisco-prefix

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`(config)# [no] ip pim crp-cisco-prefix`

（PIM-SM）ランデブーポイント候補（C-RP）において、Prefix Count = 0のCandidate-RP-Advertisementメッセージを送信しないように設定する。
no形式で実行した場合は初期設定の動作に戻る。
初期設定では、C-RPの設定（ip pim rp-candidateコマンド）でマルチキャストグループを指定しなかった場合に、Prefix Count=0かつGroup情報なしのCandidate-RP-Advertisementメッセージを送信する。
本コマンドを通常形式で実行すると、C-RPの設定でマルチキャストグループを指定しなかった場合は、Prefix Count=1でGroup=224.0.0.0/4（すべてのマルチキャストグループ）の情報を含めたCandidate-RP-Advertisementメッセージを送信するようになる。

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIMサービスを有効にしておくこと（service pimコマンド）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip pim crp-cisco-prefix（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip pim rp-candidate（グローバルコンフィグモード）
ip pim sparse-mode（インターフェースモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U