[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# alert-thresholding

モード: IPSモード
カテゴリー: UTM / 侵入防御（IPS）

`(config-ips)# [no] alert-thresholding`

侵入防御（IPS）機能のログ出力レートを制限する。
no形式で実行した場合は制限を解除する。
初期設定は有効（制限する）。
IPS機能では、有効なカテゴリーで検知したすべてのパケットに対しログを生成するが、大量の出力によって重要なログを見落とす可能性があるため、初期設定では宛先IPアドレスごとのログ出力数を1分間あたり6件までに制限している。

### コマンドツリー

    ips (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- alert-thresholding（IPSモード）

### 関連コマンド

show ips（特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U