[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# neighbor remote-as

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# [no] neighbor {A.B.C.D|X:X::X:X|GROUPNAME} remote-as <1-4294967295> [vrf VRFNAME|global]`

（IPv4/IPv6）BGPピアまたはBGPピアグループの所属ASを指定し、該当ピアまたはピアグループとのセッション設定を追加する。
no形式で実行した場合は、BGPピアまたはピアグループとのセッション設定を削除する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | BGPピアのIPアドレス
`X:X::X:X` | BGPピアのIPv6アドレス
`GROUPNAME` | BGPピアグループ名
`<1-4294967295>` | BGPピアまたはピアグループの所属AS番号。router bgpコマンドで指定した自AS番号と同じ番号を指定した場合はiBGPピア、異なる番号を指定した場合はeBGPピアとなる
`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名
`global` | グローバルVRFインスタンス

### 使用例

■ AS65020のBGPルーター10.10.10.2をeBGPピアとして登録する（ここでの自AS番号は65010）。

    awplus(config)# router bgp 65010 ↓
    awplus(config-router)# neighbor 10.10.10.2 remote-as 65020 ↓

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- neighbor remote-as（BGPモード）

### 関連コマンド

neighbor activate（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor activate（BGPモード）
neighbor peer-group(add)（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor peer-group(add)（BGPモード）
neighbor peer-group(create)（BGPモード）
show bgp ipv6（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 summary（非特権EXECモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U