[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# update now

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: UTM / アップデートマネージャー

`# update RESOURCE now`

更新可能リソースの最新版をチェックし、必要ならば更新する。
なお、更新チェックは各リソースを使用する機能が有効なときだけ行われる。
また、すでに定期スケジュールによって更新チェックが行われている最中の場合は、本コマンドによる手動の更新チェックはスキップされる。

### パラメーター

`RESOURCE` | リソース名
| `dpi_procera_app_db` | アプリケーションコントロール（DPI = ディープパケットインスペクション）機能のアプリケーションシグネチャデータベース（provider procera）
| `av_kaspersky_stream` | マルウェアプロテクション機能のマルウェアシグネチャデータベース（provider kaspersky）
| `iprep_lac_rules` | IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）機能のIPレピュテーションデータベース（provider lac）
| `iprep_et_rules` | IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）機能のIPレピュテーションデータベース（provider proofpoint）
| `ips_et_rules` | アドバンスドIPS機能のIPSデータベース（provider proofpoint）
| `geoip_db` | GeoIP国別IPアドレスデータベース（GeoIPによるエンティティ―定義）

### 使用例

■ 現在有効化されている機能の更新可能リソースをすべて更新する。

    awplus# update all now ↓

■ IPレピュテーション機能のIPレピュテーションデータベースを更新する。

    awplus# update iprep_et_rules now ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行する場合は、ドメイン名解決を行うためにDNS問い合わせ機能の設定が必要。同機能の有効・無効はip domain-lookupコマンド（初期状態で有効）で、参照先DNSサーバーの手動設定はip name-serverコマンド（初期状態では未設定）で行う。なお、DNSサーバーアドレスは、PPPやDHCPでIPアドレスを取得するときに自動登録することも可能。
■ ファイアウォール機能を使用している環境で本コマンドを実行する場合は、インターネット上のサーバーにアクセスするため、本製品からインターネットへのDNS通信とHTTPS通信を許可する必要がある。
また、アプリケーションコントロール（DPI）機能でサンドバイン社のアプリケーションシグネチャデータベースを使用している場合は、本製品からインターネットへのSSL/TCP通信も許可すること。

### 関連コマンド

provider（IPSモード）
provider（IPレピュテーションモード）
provider kaspersky（マルウェアプロテクションモード）
provider（DPIモード）
service http（グローバルコンフィグモード）
show dpi（特権EXECモード）
show ip-reputation（特権EXECモード）
show ips（特権EXECモード）
show malware-protection（特権EXECモード）
show resource（特権EXECモード）
update-interval（DPIモード）
update-interval（IPSモード）
update-interval（IPレピュテーションモード）
update-interval（マルウェアプロテクションモード）
geoip update-interval（グローバルコンフィグモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U