[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# 設定例集#30: PPPoE接続環境におけるARシリーズとの2点間IPsec VPN

PPPoEでインターネットに接続している拠点間をIPsecで結ぶVPN構築例です。
インターネットサービスプロバイダー（以下 ISP）から固定IPアドレスが割り当てられるルーター間をIPsec（ESP）トンネルで接続します。
この例では対向ルーターとして弊社のAR415Sを想定しています。

## 構成

| ルーターA （本製品） | ルーターB （AR415S）
ISPから提供された情報
ISP接続用ユーザー名 | user@isp1 | user@isp2
ISP接続用パスワード | isppasswd1 | isppasswd2
PPPoEサービス名 | 指定なし | 指定なし
WAN側IPアドレス | 10.0.0.1/32 | 10.0.0.2/32
ルーターの基本設定
WAN側物理インターフェース | eth1 | eth0
WAN側（ppp0）IPアドレス | 10.0.0.1/32 | 10.0.0.2/32
LAN側（eth0/vlan1）IPアドレス | 192.168.10.1/24 | 192.168.20.1/24
VPN接続設定
ローカルセレクター | 192.168.10.0/24 | 192.168.20.0/24
リモートセレクター | 192.168.20.0/24 | 192.168.10.0/24
IKEフェーズ1（ISAKMP）設定
IKEバージョン・交換モード | IKEv1 Mainモード
アルゴリズム | AES128 / SHA1 / Group2
ローカルID | 始点アドレス（デフォルト） | 始点アドレス（デフォルト）
SA有効期間 | 24時間（デフォルト）
IKEフェーズ2（IPsec）設定
アルゴリズム | AES128 / SHA1

[事前共有鍵]

- ルーターA・B間: secret

本構成における設定のポイントは、次のとおりです。

- ルーターA、Bともに固定IPアドレスを持つので、どちらからでも通信を開始できます。
- LAN側端末からインターネットへのアクセスは、ルーターA、BともにVPNを介さず直接ルーティングします。

## AT-NFV-APLの事前設定

本設定例は、あらかじめ AT-NFV-APL側で以下のような設定を行っていることを前提としています。
使用するインターフェースの番号や数は適宜変更してかまいません。
事前設定の流れについては「AT-NFV-APL」/「準備」をご覧ください。

> Note

> > 10ポート構成（eth1～eth10）のAT-NFV-APL-GTXを想定した例になっていますので、6ポート（eth1～eth6）構成のAT-NFV-APL-GTをご使用の場合は、使用するポートを適宜読み替えてください。

### 管理IPアドレス

詳細は「AT-NFV-APL」/「ネットワーク基本設定」をご覧ください。

インターフェース | IPアドレス
br0 | 192.168.10.254/24

### ブリッジ

詳細は「AT-NFV-APL」/「ネットワーク基本設定」をご覧ください。

ポート | 所属VLAN | ネイティブVLAN
eth1～eth9 | 1 | 1
eth10 | 未所属

### 仮想インターフェース割り当て

vFirewallアプリケーションインスタンスの初期設定時には、下記のように仮想インターフェースを割り当てます。
詳細は「AT-NFV-APL」/「AW+ vFirewall」をご覧ください。

vFirewallの インターフェース名 | インターフェース タイプ | 外部ネットワーク VLAN ID | ホスト インターフェース | IPv4アドレス
eth0 | Virtual | 1 | - | 192.168.10.1/24
eth1 | Physical | - | eth10 | 未指定

## ルーターA（本製品）の設定

1. WANポートeth1上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth1
        encapsulation ppp 0

2. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
   ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   ・IPアドレスの固定設定（ip address）
   ・ユーザー名（ppp username）
   ・パスワード（ppp password）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface ppp0
        keepalive
        ip address 10.0.0.1/32
        ppp username user@isp1
        ppp password isppasswd1
        ip tcp adjust-mss pmtu

3. LAN側インターフェースeth0のIPアドレスは、AT-NFV-APLの事前設定時に設定済みのため、次のコマンドを手で入力する必要はありません。

       interface eth0
        ip address 192.168.10.1/24

4. ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
   エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
   内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
   これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。

       zone private
        network lan
         ip subnet 192.168.10.0/24
        network peer
         ip subnet 192.168.20.0/24 interface tunnel0
        network tunnel
         ip subnet 192.168.100.0/30

5. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
   前記コマンドに加え、ここではhost、ip addressの各コマンドも使います。

       zone public
        network wan
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
         host ppp0
          ip address 10.0.0.1

6. ファイアウォールやNATのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
   これには、application、protocol、sport、dport、icmp-type、icmp-codeの各コマンドを使います。
   アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
   IPsecのESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

       application esp
        protocol 50

7. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

       application isakmp
        protocol udp
        sport 500
        dport 500

8. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
   これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
   ・rule 10, 20 - IPsec（ESP）パケットを許可します
   ・rule 30, 40 - ISAKMPパケットを許可します
   ・rule 50 - 内部から内部への通信を許可します
   ・rule 60 - 内部から外部への通信を許可します
   ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

       firewall
        rule 10 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
        rule 20 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
        rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
        rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
        rule 50 permit any from private to private
        rule 60 permit any from private to public
        protect

9. LAN側ネットワークに接続されているすべてのコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるよう設定します。
   これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
   NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

       nat
        rule 10 masq any from private to public
        enable

10. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。

        crypto isakmp key secret address 10.0.0.2

11. IPsecの通信方式を規定するIPsecプロファイルを作成します。
    IPsecプロファイルの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    ここでは、crypto ipsec profileコマンドでIPsecプロファイルを作成し、以下の情報を設定します。
    ・アルゴリズム（transform）

        crypto ipsec profile ipsec1
         transform 1 protocol esp integrity SHA1 encryption AES128

12. ISAKMPの通信方式を規定するISAKMPプロファイルを作成します。
    ISAKMPプロファイルの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    ここでは、crypto isakmp profileコマンドでISAKMPプロファイルを作成し、以下の情報を設定します。
    ・IKEバージョン（version）
    ・アルゴリズム（transform）

        crypto isakmp profile isakmp1
         version 1 mode main
         transform 1 integrity SHA1 encryption AES128 group 2

13. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPプロファイルを指定します。これにはcrypto isakmp peerコマンドを使います。

        crypto isakmp peer address 10.0.0.2 profile isakmp1

14. IPsecトンネルインターフェースtunnel0を作成します。
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    これには、interfaceコマンドでトンネルインターフェースを作成し、以下の情報を設定します。
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネルインターフェースに適用するローカルセレクター（tunnel local selector）
    ・トンネルインターフェースに適用するリモートセレクター（tunnel remote selector）
    ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用とIPsecプロファイルの指定（tunnel protection ipsec）
    ・トンネリング方式（tunnel mode ipsec）
    ・トンネルインターフェースのIPアドレス（ip address）
    ・トンネルインターフェースにおけるMSS書き換え設定（ip tcp adjust-mss）
    ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）

        interface tunnel0
         tunnel source 10.0.0.1
         tunnel destination 10.0.0.2
         tunnel local selector 192.168.10.0/24
         tunnel remote selector 192.168.20.0/24
         tunnel protection ipsec profile ipsec1
         tunnel mode ipsec ipv4
         ip address 192.168.100.1/30
         ip tcp adjust-mss 1260
         mtu 1300

15. デフォルト経路（0.0.0.0/0）とルーターBのLAN側（192.168.20.0/24）への経路を設定します。これにはip routeコマンドを使います。
    ただし、ルーター間のVPN接続が有効になるまでは、対向側LANへの経路は使用できないように設定します。
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 ppp0
        ip route 192.168.20.0/24 tunnel0
        ip route 192.168.20.0/24 Null 254

16. 以上で設定は完了です。

        end

## 設定の保存

■ 設定が完了したら、現在の設定内容を起動時コンフィグとして保存してください。これには、copyコマンドを「`copy running-config startup-config`」の書式で実行します。

    awplus# copy running-config startup-config ↓
    Building configuration...
    [OK]

また、write fileコマンド、write memoryコマンドでも同じことができます。

    awplus# write memory ↓
    Building configuration...
    [OK]

その他、設定保存の詳細については「運用・管理」/「コンフィグレーション」をご覧ください。

## ファイアウォールログについて

■ ファイアウォールのログをとるには、次のコマンド（log(filter)）を実行します。

    awplus(config)# log buffered level informational facility local5 ↓

■ 記録されたログを見るには、次のコマンド（show log）を実行します。ここでは、ファイアウォールが出力したログメッセージだけを表示させています。

    awplus# show log | include Firewall ↓

## ルーターB（AR415S）の設定

> Note

> > AR415Sの設定に関する詳細は、AR415Sのドキュメントをご参照ください。

1. セキュリティーモードで各種設定を行うことのできるSecurity Officerレベルのユーザー「secoff」を作成します。

       add user=secoff pass=PasswordS priv=securityOfficer

2. PPPoE接続の設定を行います。

       create ppp=0 over=eth0-any
       set ppp=0 bap=off iprequest=on username=user@isp2 password=isppasswd2
       set ppp=0 over=eth0-any lqr=off echo=10

3. IPの基本設定を行います。

       enable ip
       add ip int=vlan1 ip=192.168.20.1
       add ip int=ppp0 ip=10.0.0.2 mask=255.255.255.255
       add ip rou=0.0.0.0 mask=0.0.0.0 int=ppp0 next=0.0.0.0

4. ファイアウォールとNATの設定を行います。

       enable firewall
       create firewall policy=net
       disable firewall policy=net identproxy
       enable firewall policy=net icmp_f=unre,ping
       add firewall policy=net int=vlan1 type=private
       add firewall policy=net int=ppp0 type=public
       add firewall poli=net nat=enhanced int=vlan1 gblin=ppp0 gblip=10.0.0.2
       add firewall poli=net ru=1 ac=allo int=ppp0 prot=udp po=500 ip=10.0.0.2 gblip=10.0.0.2 gblp=500
       add firewall poli=net ru=2 ac=non int=vlan1 prot=ALL ip=192.168.20.1-192.168.20.254
       set firewall poli=net ru=2 rem=192.168.10.1-192.168.10.254
       add firewall poli=net ru=5 ac=non int=ppp0 prot=ALL ip=192.168.20.1-192.168.20.254 enc=ips

5. ISAKMP用の事前共有鍵（pre-shared key）を作成します。
   以下のコマンドはコンソール上でのみ有効です。

       CREATE ENCO KEY=1 TYPE=GENERAL VALUE=SECRET

6. ISAKMP/IPsecの設定を行います。

       create isakmp pol=isa pe=10.0.0.1 enc=aes128 key=1
       set isakmp pol=isa gro=2
       set isakmp pol=isa sendn=true
       set isakmp pol=isa dpdm=both
       create ipsec sas=1 key=isakmp prot=esp enc=aes128 hasha=sha
       create ipsec bund=1 key=isakmp string=1
       create ipsec pol=isakmp int=ppp0 ac=permit
       set ipsec pol=isakmp lp=500 rp=500 tra=UDP
       create ipsec pol=vpn1 int=ppp0 ac=ipsec key=isakmp bund=1 peer=10.0.0.1
       set ipsec pol=vpn1 lad=192.168.20.0 lma=255.255.255.0 rad=192.168.10.0 rma=255.255.255.0
       create ipsec pol=inet int=ppp0 ac=permit
       enable ipsec
       enable isakmp

7. Security Officerレベルのユーザーでログインしなおし、ルーターの動作モードをセキュリティーモードに切り替えます。
   以下のコマンドはコンソール上でのみ有効です。

       LOGIN SECOFF
       ENABLE SYSTEM SECURITY_MODE

## ルーターA（本製品）のコンフィグ

    !
    interface eth1
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     keepalive
     ip address 10.0.0.1/32
     ppp username user@isp1
     ppp password isppasswd1
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    interface eth0
     ip address 192.168.10.1/24
    !
    zone private
     network lan
      ip subnet 192.168.10.0/24
     network peer
      ip subnet 192.168.20.0/24 interface tunnel0
     network tunnel
      ip subnet 192.168.100.0/30
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address 10.0.0.1
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application isakmp
     protocol udp
     sport 500
     dport 500
    !
    firewall
     rule 10 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 20 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 50 permit any from private to private
     rule 60 permit any from private to public
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public
     enable
    !
    crypto isakmp key secret address 10.0.0.2
    !
    crypto ipsec profile ipsec1
     transform 1 protocol esp integrity SHA1 encryption AES128
    !
    crypto isakmp profile isakmp1
     version 1 mode main
     transform 1 integrity SHA1 encryption AES128 group 2
    !
    crypto isakmp peer address 10.0.0.2 profile isakmp1
    !
    interface tunnel0
     tunnel source 10.0.0.1
     tunnel destination 10.0.0.2
     tunnel local selector 192.168.10.0/24
     tunnel remote selector 192.168.20.0/24
     tunnel protection ipsec profile ipsec1
     tunnel mode ipsec ipv4
     ip address 192.168.100.1/30
     ip tcp adjust-mss 1260
     mtu 1300
    !
    ip route 0.0.0.0/0 ppp0
    ip route 192.168.20.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.20.0/24 Null 254
    !
    end

## ルーターB（AR415S）のコンフィグ

> Note

> > 「#」で始まる行は、コンソールから入力しないと意味を持たないコマンドか、設定ファイル（.cfg）に記述しても無効なコマンドを示しています。

> Note

> > AR415Sの設定に関する詳細は、AR415Sのドキュメントをご参照ください。

    add user=secoff pass=PasswordS priv=securityOfficer
    create ppp=0 over=eth0-any
    set ppp=0 bap=off iprequest=on username=user@isp2 password=isppasswd2
    set ppp=0 over=eth0-any lqr=off echo=10
    enable ip
    add ip int=vlan1 ip=192.168.20.1
    add ip int=ppp0 ip=10.0.0.2 mask=255.255.255.255
    add ip rou=0.0.0.0 mask=0.0.0.0 int=ppp0 next=0.0.0.0
    enable firewall
    create firewall policy=net
    disable firewall policy=net identproxy
    enable firewall policy=net icmp_f=unre,ping
    add firewall policy=net int=vlan1 type=private
    add firewall policy=net int=ppp0 type=public
    add firewall poli=net nat=enhanced int=vlan1 gblin=ppp0 gblip=10.0.0.2
    add firewall poli=net ru=1 ac=allo int=ppp0 prot=udp po=500 ip=10.0.0.2 gblip=10.0.0.2 gblp=500
    add firewall poli=net ru=2 ac=non int=vlan1 prot=ALL ip=192.168.20.1-192.168.20.254
    set firewall poli=net ru=2 rem=192.168.10.1-192.168.10.254
    add firewall poli=net ru=5 ac=non int=ppp0 prot=ALL ip=192.168.20.1-192.168.20.254 enc=ips
    # CREATE ENCO KEY=1 TYPE=GENERAL VALUE=secret
    create isakmp pol=isa pe=10.0.0.1 enc=aes128 key=1
    set isakmp pol=isa gro=2
    set isakmp pol=isa sendn=true
    set isakmp pol=isa dpdm=both
    create ipsec sas=1 key=isakmp prot=esp enc=aes128 hasha=sha
    create ipsec bund=1 key=isakmp string=1
    create ipsec pol=isakmp int=ppp0 ac=permit
    set ipsec pol=isakmp lp=500 rp=500 tra=UDP
    create ipsec pol=vpn1 int=ppp0 ac=ipsec key=isakmp bund=1 peer=10.0.0.1
    set ipsec pol=vpn1 lad=192.168.20.0 lma=255.255.255.0 rad=192.168.10.0 rma=255.255.255.0
    create ipsec pol=inet int=ppp0 ac=permit
    enable ipsec
    enable isakmp
    # LOGIN secoff
    # ENABLE SYSTEM SECURITY_MODE

## 備考：ルーターA（本製品）のIPアドレスが不定な場合

ルーターA（本製品）のWAN側IPアドレスが不定（動的割り当て）の場合、IPsec VPNの設定をどのように変更すればよいか説明します。

| ルーターA （本製品） | ルーターB （AR415S）
ISPから提供された情報
ISP接続用ユーザー名 | user@isp1 | user@isp2
ISP接続用パスワード | isppasswd1 | isppasswd2
PPPoEサービス名 | 指定なし | 指定なし
WAN側IPアドレス | 動的割り当て（IPCP） | 10.0.0.2/32
ルーターの基本設定
WAN側物理インターフェース | eth1 | eth0
WAN側（ppp0）IPアドレス | 接続時にISPから取得 | 10.0.0.2/32
LAN側（eth0/vlan1）IPアドレス | 192.168.10.1/24 | 192.168.20.1/24
VPN接続設定
ローカルセレクター | 192.168.10.0/24 | 192.168.20.0/24
リモートセレクター | 192.168.20.0/24 | 192.168.10.0/24
IKEフェーズ1（ISAKMP）設定
IKEバージョン・交換モード | IKEv1 Aggressiveモード
アルゴリズム | AES128 / SHA1 / Group2
ローカルID | client | 始点アドレス（デフォルト）
SA有効期間 | 24時間（デフォルト）
IKEフェーズ2（IPsec）設定
アルゴリズム | AES128 / SHA1

ルーターAのIPアドレスが不定な構成における設定のポイントは、次のとおりです。

- ルーターAのアドレスが不定のため、ルーターBからルーターAに接続することはできません。つねにルーターAから接続を開始することになります。
- ルーターAのアドレスが不定なため、IKEフェーズ1ではAggressiveモードを使い、ルーターAのローカルIDとして文字列（名前）を使用します。
- LAN側端末からインターネットへのアクセスは、ルーターA、BともにVPNを介さず直接ルーティングします。

以下、IPsec VPNに関する変更点だけを示します。

### ルーターAの設定変更

■ IKE交換モード（version）をAggressiveモードに変更します。

    crypto isakmp profile isakmp1
     version 1 mode aggressive
     transform 1 integrity SHA1 encryption AES128 group 2

■ トンネルインターフェースの始点アドレス（tunnel source）をインターフェース名（ppp0）に変更し、ローカルID（tunnel local name）を指定します。

    interface tunnel0
     tunnel source ppp0
     tunnel local name client

### ルーターBの設定変更

■ IPsecポリシーのピアをDYNAMICに変更します。

    create ipsec pol=vpn1 int=ppp0 ac=ipsec key=isakmp bund=1 peer=DYNAMIC
    set ipsec pol=vpn1 lad=192.168.20.0 lma=255.255.255.0 rad=192.168.10.0 rma=255.255.255.0

■ ISAKMPポリシーのピアをANY、交換モードをAggressiveモードに変更し、リモートIDを指定します。

    create isakmp pol=isa pe=any mod=aggressive enc=aes128 key=1
    set isakmp pol=isa gro=2
    set isakmp pol=isa sendn=true
    set isakmp pol=isa dpdm=both remotei=client

## 備考：1つのトンネル内に複数のIPsec SAを作成したい場合

ルーターA（本製品）とルーターB（AR415S）間で、1つのトンネル内に複数のIPsec SAを作成したい場合、設定をどのように変更すればよいか説明します。

| ルーターA （本製品） | ルーターB （AR415S）
ISPから提供された情報
ISP接続用ユーザー名 | user@isp1 | user@isp2
ISP接続用パスワード | isppasswd1 | isppasswd2
PPPoEサービス名 | 指定なし | 指定なし
WAN側IPアドレス | 10.0.0.1/32 | 10.0.0.2/32
ルーターの基本設定
WAN側物理インターフェース | eth1 | eth0
WAN側（ppp0）IPアドレス | 10.0.0.1/32 | 10.0.0.2/32
LAN側（eth0）IPアドレス(1) | 192.168.10.1/24 | 192.168.20.1/24
LAN側（vlan2）IPアドレス(2) | 192.168.30.1/24 | 192.168.40.1/24
LAN側（vlan3）IPアドレス(3) | 192.168.50.1/24 | 192.168.60.1/24
VPN接続設定
ローカルセレクター(1) | 192.168.10.0/24 | 192.168.20.0/24
リモートセレクター(1) | 192.168.20.0/24 | 192.168.10.0/24
ローカルセレクター(2) | 192.168.30.0/24 | 192.168.40.0/24
リモートセレクター(2) | 192.168.40.0/24 | 192.168.30.0/24
ローカルセレクター(3) | 192.168.50.0/24 | 192.168.60.0/24
リモートセレクター(3) | 192.168.60.0/24 | 192.168.50.0/24
IKEフェーズ1（ISAKMP）設定
IKEバージョン・交換モード | IKEv1 Mainモード
アルゴリズム | AES128 / SHA1 / Group2
ローカルID | 始点アドレス（デフォルト） | 始点アドレス（デフォルト）
SA有効期間 | 24時間（デフォルト）
IKEフェーズ2（IPsec）設定
アルゴリズム(1) | AES128 / SHA1
アルゴリズム(2) | AES192 / SHA1
アルゴリズム(3) | AES256 / SHA1

1つのトンネル内にIPsec SAを複数作成する場合の設定のポイントは、次のとおりです。

- トンネルに各SA用のローカル/リモートセレクターを設定します。
- 各SAで使用するアルゴリズムが異なる場合はIPsecプロファイル内でトランスフォームを指定します。

以下、変更点だけを示します。

### AT-NFV-APLの事前設定

AT-NFV-APLの設定を次のように変更します。

> Note

> > 10ポート構成（eth1～eth10）のAT-NFV-APL-GTXを想定した例になっていますので、6ポート（eth1～eth6）構成のAT-NFV-APL-GTをご使用の場合は、使用するポートを適宜読み替えてください。

#### ブリッジ

ブリッジの設定を変更し、vlan2、vlan3にもポートを割り当てます。
使用するインターフェースの番号や数は適宜変更してかまいません。
詳細は「AT-NFV-APL」/「ネットワーク基本設定」をご覧ください。

ポート | 所属VLAN | ネイティブVLAN
eth1～eth6 | 1 | 1
eth7～eth8 | 2 | 2
eth9 | 3 | 3
eth10 | 未所属

#### 仮想インターフェース割り当て

AT-NFV-APLのブリッジ上に作成したvlan2、vlan3を、vFirewallアプリケーションインスタンスにタイプ「Virtual」の仮想インターフェースとして追加で割り当てます。これらの追加インターフェースはvFirewall上のeth2、eth3になります。
詳細は「AT-NFV-APL」/「AW+ vFirewall」をご覧ください。

vFirewallの インターフェース名 | インターフェース タイプ | 外部ネットワーク VLAN ID | ホスト インターフェース | IPv4アドレス
eth0 | Virtual | 1 | - | 192.168.10.1/24
eth1 | Physical | - | eth10 | 未指定
eth2 | Virtual | 2 | - | 192.168.20.1/24
eth3 | Virtual | 3 | - | 192.168.30.1/24

### ルーターAの設定変更

■ 追加したインターフェースeth2、eth3にIPアドレスを追加します。

    interface eth2
     ip address 192.168.30.1/24 secondary
    interface eth3
     ip address 192.168.50.1/24 secondary

■ ゾーンを追加します。

    zone private
     network lan
      ip subnet 192.168.30.0/24
      ip subnet 192.168.50.0/24
     network peer
      ip subnet 192.168.40.0/24 interface tunnel0
      ip subnet 192.168.60.0/24 interface tunnel0

■ IPsecプロファイルにトランスフォームを追加します。

    crypto ipsec profile ipsec1
     transform 2 protocol esp integrity SHA1 encryption AES192
     transform 3 protocol esp integrity SHA1 encryption AES256

■ IPsecトンネルインターフェースtunnel0にセレクターを追加します。

    interface tunnel0
     tunnel local selector 2 192.168.30.0/24
     tunnel remote selector 2 192.168.40.0/24
     tunnel local selector 3 192.168.50.0/24
     tunnel remote selector 3 192.168.60.0/24

■ ルーターBのLAN側への経路を追加します。

    ip route 192.168.40.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.40.0/24 Null 254
    ip route 192.168.60.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.60.0/24 Null 254

### ルーターBの設定変更

■ VLANを追加し、IPアドレスを設定します。

    create vlan="vlan2" vid=2
    create vlan="vlan3" vid=3
    add vlan="2" port=2
    add vlan="3" port=3
    add ip int=vlan2 ip=192.168.40.1
    add ip int=vlan3 ip=192.168.60.1

■ 追加したVLAN分のファイアウォールを設定します。

    add firewall policy="net" int=vlan2 type=private
    add firewall policy="net" int=vlan3 type=private
    add firewall poli="net" nat=enhanced int=vlan2 gblin=ppp0 gblip=10.0.0.2
    add firewall poli="net" nat=enhanced int=vlan3 gblin=ppp0 gblip=10.0.0.2
    add firewall poli="net" ru=6 ac=non int=ppp0 prot=ALL ip=192.168.40.1-192.168.40.254 enc=ips
    add firewall poli="net" ru=7 ac=non int=ppp0 prot=ALL ip=192.168.60.1-192.168.60.254 enc=ips
    add firewall poli="net" ru=3 ac=non int=vlan2 prot=ALL ip=192.168.40.1-192.168.40.254
    set firewall poli="net" ru=3 rem=192.168.30.1-192.168.30.254
    add firewall poli="net" ru=4 ac=non int=vlan3 prot=ALL ip=192.168.60.1-192.168.60.254
    set firewall poli="net" ru=4 rem=192.168.50.1-192.168.50.254

■ IPsec SAスペック、バンドル、ポリシーを追加します。

    create ipsec sas=2 key=isakmp prot=esp enc=aes192 hasha=sha
    create ipsec sas=3 key=isakmp prot=esp enc=aes256 hasha=sha
    create ipsec bund=2 key=isakmp string="2"
    create ipsec bund=3 key=isakmp string="3"
    create ipsec pol="vpn2" int=ppp0 ac=ipsec key=isakmp bund=2 peer=10.0.0.1
    set ipsec pol="vpn2" lad=192.168.40.0 lma=255.255.255.0 rad=192.168.30.0 rma=255.255.255.0
    create ipsec pol="vpn3" int=ppp0 ac=ipsec key=isakmp bund=3 peer=10.0.0.1
    set ipsec pol="vpn3" lad=192.168.60.0 lma=255.255.255.0 rad=192.168.50.0 rma=255.255.255.0

> Note

> > AR415SのIPsecポリシーは、作成順またはPOSITIONパラメーターで指定した順番で検索され、最初にマッチしたポリシーで指定されている処理（ACTION）が実行されます。
> > そのため、下記のIPsecポリシー「inet」が最後に実行されるように、必要に応じて下記コマンドでPOSITIONの変更をしてください。

> >     set ipsec pol=inet position=5

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U