[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# router rip

モード: グローバルコンフィグモード --> RIPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（RIP）

`(config)# [no] router rip`

RIPルーティングプロセスを起動し、RIPモードに移行する。
RIPルーティングプロセスがすでに起動している場合は、単にRIPモードに移行する。
no形式で実行した場合はRIPルーティングプロセスを停止し、RIPのグローバル設定（RIPモード以下で行う設定すべて）を削除する。この場合は、グローバルコンフィグモードのまま移動しない。
RIPモードからグローバルコンフィグモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Zキー）を使う。

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- router rip（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- cisco-metric-behavior（RIPモード）
             +- default-information originate（RIPモード）
             +- default-metric（RIPモード）
             +- distance（RIPモード）
             +- distribute-list（RIPモード）
             +- neighbor（RIPモード）
             +- network（RIPモード）
             +- passive-interface（RIPモード）
             +- redistribute（RIPモード）
             +- timers basic（RIPモード）
             +- version（RIPモード）

### 関連コマンド

end（任意のコンフィグモード）
exit（任意のモード）
show ip protocols rip（非特権EXECモード）
show running-config（特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U