[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# tunnel destination

モード: インターフェースモード
カテゴリー: VPN / トンネルインターフェース

`(config-if)# tunnel destination {A.B.C.D|X:X::X:X|HOSTNAME|dynamic}`

`(config-if)# tunnel destination dhcp interface IFNAME`

`(config-if)# no tunnel destination`

対象トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点アドレス（トンネル接続の対向装置）を指定する。
no形式で実行した場合は終点アドレスを未指定に戻す。
トンネルインターフェース作成直後の初期状態では終点アドレス未指定。

### パラメーター

`A.B.C.D` | デリバリーパケットの終点IPv4アドレス。デリバリープロトコルがIPv4（IPsec over IPv4、L2TPv3 over IPv4、GRE over IPv4）のときだけ有効
`X:X::X:X` | デリバリーパケットの終点IPv6アドレス。デリバリープロトコルがIPv6（IPsec over IPv6、L2TPv3 over IPv6、GRE over IPv6、IPv4 over IPv6）のときだけ有効
`HOSTNAME` | デリバリーパケットの終点ホスト名
`dynamic` | 対向装置のアドレスが不定な場合に指定する。IPsecによる保護（tunnel protection ipsec）が有効なIPsec、L2TPv3、GREトンネルインターフェースでのみ有効。本オプションを指定した場合、本装置からトンネル接続を開始することはできず、つねに対向装置から接続を開始する構成となる（IKEv1 Aggressiveモードのセンター側を想定したオプション）
`dhcp interface IFNAME` | 対向装置（AFTR）のアドレスをDHCPv6サーバーから取得する場合に、DHCPv6またはDHCPv6 PDクライアントが動作しているインターフェースを指定する。DS-Liteトンネルインターフェースでのみ有効

### 使用例

■ IPsec over IPv4トンネルインターフェースtunnel0の終点IPアドレスを指定する。

    AT-vFW-app(config)# interface tunnel0 ↓
    AT-vFW-app(config-if)# tunnel mode ipsec ipv4 ↓
    AT-vFW-app(config-if)# tunnel destination 10.2.2.2 ↓

■ IPsec over IPv6トンネルインターフェースtunnel1の終点IPv6アドレスを指定する。

    AT-vFW-app(config)# interface tunnel1 ↓
    AT-vFW-app(config-if)# tunnel mode ipsec ipv6 ↓
    AT-vFW-app(config-if)# tunnel destination 2001:db8:2:2::2 ↓

■ IPsecトンネルインターフェースtunnel1の終点IPv6アドレスを未指定に戻す。

    AT-vFW-app(config)# interface tunnel1 ↓
    AT-vFW-app(config-if)# no tunnel destination ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- tunnel destination（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show interface（非特権EXECモード）
tunnel mode ds-lite（インターフェースモード）
tunnel mode gre（インターフェースモード）
tunnel mode ipsec（インターフェースモード）
tunnel mode ipv6（インターフェースモード）
tunnel mode l2tp v3（インターフェースモード）
tunnel source（インターフェースモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U