[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# show ip ospf database router

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`> show ip ospf [<0-65535>] database router [A.B.C.D] [adv-router A.B.C.D|self-originate]`

リンク状態データベース（LSDB）に格納されているルーターLSA（タイプ1LSA）の内容を表示する。

### パラメーター

`<0-65535>` | OSPFルーティングプロセスID。省略時は稼働中のすべてのプロセスが対象となる
`A.B.C.D` | リンク状態ID（ルーターID）が指定値と一致するLSAだけを表示する
`adv-router A.B.C.D` | 広告元ルーター（Advertising Router欄）が指定値と一致するLSAだけを表示する
`self-originate` | 広告元ルーター（Advertising Router欄）が自身のルーターIDと一致するLSAだけを表示する

### 使用例

    awplus> show ip ospf database router 1.1.1.1 ↓

                    Router Link States (Area 0.0.0.0)

      LS age: 1555
      Options: 0x2 (*|-|-|-|-|-|E|-)
      Flags: 0x1 : ABR
      LS Type: router-LSA
      Link State ID: 1.1.1.1
      Advertising Router: 1.1.1.1
      LS Seq Number: 80000024
      Checksum: 0x1b83
      Length: 48
       Number of Links: 2

        Link connected to: a Transit Network
         (Link ID) Designated Router address: 172.16.10.2
         (Link Data) Router Interface address: 172.16.10.1
          Number of TOS metrics: 0
           TOS 0 Metric: 10

        Link connected to: a Virtual Link
         (Link ID) Neighboring Router ID: 4.1.1.1
         (Link Data) Router Interface address: 172.21.10.1
          Number of TOS metrics: 0
           TOS 0 Metric: 10

                    Router Link States (Area 0.0.0.1)

      LS age: 1225
      Options: 0x2 (*|-|-|-|-|-|E|-)
      Flags: 0x5 : ABR VL-endpoint
      LS Type: router-LSA
      Link State ID: 1.1.1.1
      Advertising Router: 1.1.1.1
      LS Seq Number: 8000000f
      Checksum: 0xd5bf
      Length: 36
       Number of Links: 1

        Link connected to: a Transit Network
         (Link ID) Designated Router address: 172.21.10.1
         (Link Data) Router Interface address: 172.21.10.1
          Number of TOS metrics: 0
           TOS 0 Metric: 10

表 1
Area | エリア番号。スタブエリアの場合は[STUB]、準スタブエリアの場合は[NSSA]が後置される
LS age | リンク状態エージ
Options | 広告元ルーターの能力またはオプションを示すOptionsフィールド内の各フラグビットの状態。次に示す文字が表示されている場合は該当ビットがオン、「-」が表示されている場合は該当ビットがオフであることを示す（ビット値の合計も16進数で表示される）。各ビットは左から順に次の意味を持つ
* | 未使用ビット（0x80）
O | Oビット（0x40）。拡張LSAであるOpaque LSAを受信/転送したいかどうかを示す
DC | DCビット（0x20）。デマンドサーキット向けの拡張機能をサポートしていることを示す
EA | EAビット（0x10）。拡張LSAであるExternal Attributes LSAを受信/転送したいかどうかを示す
N/P | N/Pビット（0x8）。NSSA外部LSA（タイプ7LSA）においてはPビットと呼ばれ、NSSAのABRがNSSA外部LSA（タイプ7LSA）を通常のAS外部LSA（タイプ5LSA）に変換するかどうかを示す。それ以外ではNビットと呼ばれ、NSSA外部LSA（タイプ7LSA）の送受信を行えるかどうか、すなわち、広告元ルーターが所属エリアを準スタブエリア（NSSA）と見なしていることを示す
MC | MCビット（0x4）。マルチキャストOSPF（MOSPF）をサポートしていることを示す
E | Eビット（0x2）。AS外部LSA（タイプ5LSA）の送受信を行えるかどうか、すなわち、広告元ルーターが所属エリアを通常のエリアと見なしていることを示す。言い換えると、Eビットがオフのときは、広告元ルーターが所属エリアをスタブエリアまたは準スタブエリア（NSSA）と見なしていることを示す
T | Tビット（0x1）。サービスタイプ（TOS）別メトリックをサポートしていることを示す
Flags | 広告元ルーターの種類を表すフラグビット。以下のうちビットの立っているものが表示される（ビット値の合計も16進数で表示される）
ABR | Bフラグ（0x1）。ABRであることを示す
ASBR | Eフラグ（0x2）。ASBRであることを示す
VL-endpoint | Vフラグ（0x4）。有効な仮想リンクの終点であることを示す
LS Type | LSAの種類。router-LSA（ルーターLSA）と表示される
Link State ID | リンク状態ID。ルーターIDを示す
Advertising Router | 広告元ルーターのルーターID
LS Seq Number | リンク状態シーケンス番号
Checksum | LSAのチェックサム
Length | LSAの長さ
Number of Links | ルーターに接続されているリンクの数。本項目より下は、ルーターが持つ個々のリンクに関する情報となる
Link connected to | リンク種別
Point-to-Point Link? | ポイントツーポイント接続
Transit Network | 通過ネットワーク（複数のOSPFルーターが接続されているネットワーク）への接続
Stub Network | スタブネットワーク（他のOSPFルーターが存在しないネットワーク）への接続
Virtual Link? | 仮想リンクへの接続
(Link ID) 隣接ルーターのルーターID | 隣接ルーターのルーターID
(Link ID) Designated Router address | 指名ルーターのIPアドレス
(Link ID) Network/subnet number | ネットワークアドレス
(Link ID) 隣接ルーターのルーターID | 隣接ルーターのルーターID
(Link Data) Interface MIB-2 ifIndex | Interface MIB-2 ifIndex
(Link Data) Router Interface address | ルーターインターフェースのIPアドレス
(Link Data) Network Mask | サブネットマスク
(Link Data) Router Interface address | ルーターインターフェースのIPアドレス
Number of TOS metrics | サービスタイプ（TOS）数（TOS=0でないメトリックの数）
TOS x Metric | サービスタイプ（TOS）xのメトリック

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

### 関連コマンド

network（OSPFモード）
show ip ospf database（非特権EXECモード）
show ip ospf database asbr-summary（非特権EXECモード）
show ip ospf database external（非特権EXECモード）
show ip ospf database network（非特権EXECモード）
show ip ospf database nssa-external（非特権EXECモード）
show ip ospf database summary（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U