[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# tunnel mode map4to6

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / NAT46・NAT64

`(config-if)# tunnel mode map4to6`

`(config-if)# no tunnel mode`

対象トンネルインターフェースの動作モードをNAT46トンネルに設定する。
no形式で実行した場合は動作モードを未指定に戻す。
トンネルインターフェース作成直後の初期状態では動作モード未指定。
トンネルインターフェースを作成したら必ず本コマンドで動作モードを指定すること。
NAT46トンネルインターフェースの基本仕様および設定項目は下記のとおり。

- 必須設定パラメーター
  - NAT46マッピングインスタンス（tunnel 4to6-mappingコマンド）
  - IPv4インターフェースとしての設定（ip addressコマンド）
  - IPv6インターフェースとしての設定（ipv6 enableコマンド）

> Note

> > 「NAT46マッピング」、「NAT46マッピングインスタンス」、「NAT46トンネルインターフェース」は名称に含まれる「NAT46」機能だけでなく「NAT64」機能でも使用します。
> > 4to6-mapping、show 4to6-mapping、tunnel 4to6-mapping、tunnel mode map4to6などのコマンドについても同様です。
> > 「NAT46」、「NAT64」両機能での使い分けについては、「IPv6」/「NAT46・NAT64」の具体的な設定例をご参照ください。

> Note

> > NAT46トンネルインターフェースは、IPv4・IPv6アドレス変換（NAT46）を行うための特殊なインターフェースです。変換にあたり、IPv4パケットとIPv6パケットの両方を扱うため、IPv4インターフェースとしての設定（ip address）とIPv6インターフェースとしての設定（ipv6 enable）の両方が必要ですが、他のトンネルインターフェースに存在する終端アドレスの設定は不要です。また、同インターフェースのIPv4アドレスは、ネットワーク上で使われていない任意のアドレスを設定してください。

> Note

> > NAT46トンネルインターフェースは、IPsecによる保護（tunnel protection ipsecコマンド）には対応していません。

### 使用例

■ トンネルインターフェースtunnel0を作成し、動作モードをNAT46に設定する。

    awplus(config)# interface tunnel0 ↓
    awplus(config-if)# tunnel mode map4to6 ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- tunnel mode map4to6（インターフェースモード）

### 関連コマンド

4to6-mapping（グローバルコンフィグモード）
ip address（インターフェースモード）
ipv6 enable（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）
show ip interface（非特権EXECモード）
show ipv6 interface（非特権EXECモード）
tunnel 4to6-mapping（インターフェースモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U