[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# ip pim sparse-mode join-prune-batching

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`(config)# [no] ip pim sparse-mode join-prune-batching`

（PIM-SM）PIM-SMにおけるJoin/Prune集約送信機能を有効にする。
no形式で実行した同機能を無効にする。
初期設定は無効。

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIMサービスを有効にしておくこと（service pimコマンド）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip pim sparse-mode join-prune-batching（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip pim sparse-mode（インターフェースモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U