[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# geoip update-interval

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: UTM / エンティティー定義

`(config)# geoip update-interval {minutes <10-525600>|hours <1-8760>|days <1-365>|weeks <1-52>|never}`

`(config)# no geoip update-interval`

GeoIP国別IPアドレスデータベースの更新チェック間隔を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は24時間。

### パラメーター

`minutes <10-525600>` | 更新チェック間隔（分）
`hours <1-8760>` | 更新チェック間隔（時間）
`days <1-365>` | 更新チェック間隔（日）
`weeks <1-52>` | 更新チェック間隔（週）
`never` | 定期的な更新チェックを行わない

### 使用例

■ GeoIPデータベースの更新チェック間隔を1週間に設定する。

    awplus(config)# geoip update-interval weeks 1 ↓

■ GeoIPデータベースの定期的な更新チェックを行わないように設定する。

    awplus(config)# geoip update-interval never ↓

■ GeoIPデータベースの更新チェック間隔を初期値の24時間に戻す。

    awplus(config)# no geoip update-interval ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- geoip update-interval（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show resource（特権EXECモード）
update now（特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U