[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# match ipv6 next-hop

モード: ルートマップモード
カテゴリー: IP / 経路制御（フィルタリング）

`(config-route-map)# match ipv6 next-hop {X:X::X:X|prefix-list PLISTNAME}`

`(config-route-map)# no match ipv6 next-hop [X:X::X:X|prefix-list PLISTNAME]`

（BGP用）ルートマップエントリーにmatch ipv6 next-hop節を追加する。
no形式で実行した場合はエントリーからmatch ipv6 next-hop節を削除する。
match ipv6 next-hop節は、ネクストホップアドレスの直接指定か、IPv6プレフィックスリストを用いて、経路エントリーのネクストホップアドレスを照合するもの。ネクストホップアドレスと指定したアドレスが一致する、あるいは、ネクストホップアドレスとIPv6プレフィックスリストの照合結果が「permit」の場合、本ルートマップエントリーはマッチとなり、アクションが実行される。アドレスが一致しない、あるいは、照合結果が「deny」の場合は非マッチとなり、次のルートマップエントリーのチェックに進む。

### パラメーター

`X:X::X:X` | ネクストホップのIPv6アドレス
`prefix-list PLISTNAME` | IPv6プレフィックスリスト名

### コマンドツリー

    route-map (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- match ipv6 next-hop（ルートマップモード）

### 関連コマンド

ipv6 prefix-list（グローバルコンフィグモード）
show ipv6 prefix-list（特権EXECモード）
show route-map（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U