[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# tunnel selector paired

モード: インターフェースモード
カテゴリー: VPN / IPsec

`(config-if)# [no] tunnel selector paired`

IPsec保護（tunnel protection ipsec）が有効な対象トンネルインターフェースにおいて、トラフィックセレクターのlocal（始点）、remote（終点）ペアを固定設定する。
no形式で実行した場合は固定設定を解除する。
初期設定は非固定。
本コマンドでセレクターペアを固定設定すると、同じID番号を持つlocal（始点）、remote（終点）セレクターをつねにペアとして処理するようになる。
トンネルインターフェースの初期設定（非固定設定）では、同じID番号を持つセレクターを必ずしもペアとは認識せず、任意のlocal、remoteセレクターをペアとして選択するため、local、remoteのトラフィックセレクターをそれぞれ複数設定している場合、IPsec SAの確立に失敗することがある。
そのような場合は、該当トンネルインターフェースにtunnel selector pairedコマンドを設定することで、同じID番号のlocal、remoteセレクターを正しくペアとして扱わせることができる。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- tunnel selector paired（インターフェースモード）

### 関連コマンド

tunnel local selector（インターフェースモード）
tunnel remote selector（インターフェースモード）
tunnel protection ipsec（インターフェースモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U