[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# redistribute

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# [no] redistribute {connected|static|rip|ospf} [route-map NAME]`

（IPv4）指定した種類の非BGP経路をBGP経路表に追加する。これは、非BGP経路をBGPで再通知するための設定。
no形式でオプションを指定しなかった場合は、指定した種類の非BGP経路をBGP経路表から削除する。
no形式でオプションを指定した場合は、該当オプションをオフにする。

### パラメーター

`connected` | インターフェース経路（直結経路）
`static` | スタティック経路（ip routeコマンドで登録した経路）
`rip` | RIP経路。RIPインターフェースの直結経路は含まれないので注意
`ospf` | OSPF経路。OSPFインターフェースの直結経路は含まれないので注意
`route-map NAME` | ルートマップ名。特定の非BGP経路だけを再通知したい場、あるいは再通知したくない場合、また、再通知する経路の属性を任意に設定したい場合などに指定する

### 使用例

    awplus(config)# do show ip bgp ↓

    awplus(config)# do show ip route ↓
    Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
           O - OSPF, IA - OSPF inter area
           N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
           E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
           * - candidate default

    C       10.10.10.0/24 is directly connected, eth1
    C       172.16.10.0/24 is directly connected, tunnel1
    C       172.16.20.0/24 is directly connected, tunnel2
    C       172.16.30.0/24 is directly connected, tunnel3
    C       172.16.40.0/24 is directly connected, tunnel4
    C       172.16.50.0/24 is directly connected, tunnel5
    C       172.16.60.0/24 is directly connected, tunnel6
    C       172.16.70.0/24 is directly connected, tunnel7
    C       172.16.80.0/24 is directly connected, tunnel8
    C       172.16.90.0/24 is directly connected, tunnel9

    awplus(config)# router bgp 65010 ↓
    awplus(config-router)# redistribute connected ↓
    awplus(config-router)# do show ip bgp ↓
    BGP table version is 48, local router ID is 10.10.10.1
    Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
                  S Stale
    Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

       Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
    *> 10.10.10.0/24    0.0.0.0                            32768 ?
    *> 172.16.10.0/24   0.0.0.0                            32768 ?
    *> 172.16.20.0/24   0.0.0.0                            32768 ?
    *> 172.16.30.0/24   0.0.0.0                            32768 ?
    *> 172.16.40.0/24   0.0.0.0                            32768 ?
    *> 172.16.50.0/24   0.0.0.0                            32768 ?
    *> 172.16.60.0/24   0.0.0.0                            32768 ?
    *> 172.16.70.0/24   0.0.0.0                            32768 ?
    *> 172.16.80.0/24   0.0.0.0                            32768 ?
    *> 172.16.90.0/24   0.0.0.0                            32768 ?

    Total number of prefixes 10
    Total number of routes 10 (feature license allows maximum of 1000000)

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- redistribute（BGPモード）

### 関連コマンド

network（BGPモード）
route-map（グローバルコンフィグモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip protocols bgp（非特権EXECモード）
show ip route（非特権EXECモード）
show ip route database（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U