[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# dscp

モード: リンク監視プローブモード
カテゴリー: トラフィック制御 / SD-WANロードバランス

`(config-linkmon-probe)# dscp <0-63>`

`(config-linkmon-probe)# no dscp`

対象リンク監視プローブ（ICMP）において、調査パケットにセットするDSCP値を指定する。
no形式で実行した場合は指定した初期値に戻る。
初期値は0。

### パラメーター

`<0-63>` | DSCP値。省略時は0

### コマンドツリー

    linkmon probe (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- dscp（リンク監視プローブモード）

### 関連コマンド

show linkmon probe（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U