[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# network synchronization

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# [no] network synchronization`

（IPv4）networkコマンドで指定したネットワークプレフィックスがIP経路表（RIB）に登録されていない場合、このプレフィックスをBGP経路表にインポートしないよう設定する。
no形式で実行した場合は、networkコマンドでIP経路表に登録されていないネットワークプレフィックスを指定した場合であっても、このプレフィックスをBGP経路表にインポートするよう設定する。
初期状態では、networkコマンドでIP経路表に登録されていないネットワークプレフィックスを指定した場合でも、このプレフィックスをBGP経路表にインポートする。

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- network synchronization（BGPモード）

### 関連コマンド

network（BGPモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip route database（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U