[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# hostname

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`(config)# hostname HOSTNAME`

`(config)# no hostname`

ホスト名を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値はawplus。
ただし、本製品はスタートアップコンフィグなしの状態で起動した場合、本コマンドが自動的に投入され、ホスト名が「AT-vFW-app」に設定されるため、見かけ上の初期値は「AT-vFW-app」となる。
本コマンドで設定したホスト名は、コマンドプロンプトの先頭に表示される他、以下の用途に使われる。

- AMF有効時、各スイッチのホスト名はAMFノード名としても使われる。
  - ホスト名が初期値のawplusの場合、AMFノード名は「host_xxxx_xxxx_xxxx」となる（「xxxx_xxxx_xxxx」の部分はMACアドレス）。

### パラメーター

`HOSTNAME` | ホスト名。最大64文字。使用可能な文字は半角英数字とハイフン（"-"）、アンダースコア（"_"）のみ。半角英数字で始まり、半角英数字で終わる必要がある。設定したホスト名はコマンドプロンプトの先頭に表示される。初期値はAT-vFW-app

### 使用例

■ ホスト名として「myrouter」を設定する。コマンドプロンプトの表示が変わっていることに注意。

    AT-vFW-app(config)# hostname myrouter ↓
    myrouter(config)#

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- hostname（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

atmf backup now（特権EXECモード）
atmf recover（特権EXECモード）
atmf remote-login（特権EXECモード）
atmf working-set（特権EXECモード）
show atmf（特権EXECモード）
show atmf nodes（特権EXECモード）
show system（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U