[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# show ipv6 rip interface

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（RIPng）

`> show ipv6 rip interface [IFNAME]`

各インターフェースにおけるRIPngの状態を表示する。

### パラメーター

`IFNAME` | IPv6インターフェース名。省略時はIPv6アドレス設定可能なすべてのインターフェースが対象となる

### 使用例

    awplus> show ipv6 rip interface ↓
    lo is up, line protocol is up
      RIPng is not enabled on this interface
    eth1 is up, line protocol is up
      Routing Protocol: RIPng
        Passive interface: Disabled
        Split horizon: Enabled with Poisoned Reversed
        IPv6 interface address:
          2001:db8:3c:10::5/64
          fe80::215:77ff:fead:f818/64
    eth2 is up, line protocol is up
      Routing Protocol: RIPng
        Passive interface: Disabled
        Split horizon: Enabled with Poisoned Reversed
        IPv6 interface address:
          2001:db8:3c:20::5/64
          fe80::215:77ff:fead:f818/64

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPngサービスを有効にしておくこと（service ripngコマンド）。

### 関連コマンド

ipv6 rip split-horizon（インターフェースモード）
ipv6 router rip（インターフェースモード）
passive-interface（RIPngモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U