[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# 設定例集#15: L2TPv3＋IPsec VPNを利用したIEEE 802.1Qタグ付きパケットのブリッジング

本社・支社間のL2TPv3トンネル上でIEEE 802.1Qタグ付きパケットをリモートブリッジし、VLANネットワークを共有します。
この例ではL2TPv3トンネルをIPsec（ESP）で保護し、データの安全性も確保しています。
本例ではルーターAを本製品とし、ルーターBは弊社AT-AR4050Sを想定しています。

## 構成

| ルーターA （本社） （本製品） | ルーターB （支社） （AR4050S）
ISPから提供された情報
ISP接続用ユーザー名 | user@ispA | user@ispB
ISP接続用パスワード | isppasswdA | isppasswdB
PPPoEサービス名 | 指定なし | 指定なし
WAN側IPアドレス | 10.1.1.1/32 | 10.1.1.2/32
ルーターの基本設定
WAN側物理インターフェース | eth3 | eth1
WAN側（ppp0）IPアドレス | 10.1.1.1/32 | 10.1.1.2/32

[事前共有鍵]

- ルーターA・B間: secret

## AT-NFV-APLの事前設定

本設定例は、あらかじめ AT-NFV-APL側で以下のような設定を行っていることを前提としています。
使用するインターフェースの番号や数は適宜変更してかまいません。
事前設定の流れについては「AT-NFV-APL」/「準備」をご覧ください。

> Note

> > 10ポート構成（eth1～eth10）のAT-NFV-APL-GTXを想定した例になっていますので、6ポート（eth1～eth6）構成のAT-NFV-APL-GTをご使用の場合は、使用するポートを適宜読み替えてください。

### 管理IPアドレス

詳細は「AT-NFV-APL」/「ネットワーク基本設定」をご覧ください。

インターフェース | IPアドレス
br0 | 192.168.10.254/24

### ブリッジ

詳細は「AT-NFV-APL」/「ネットワーク基本設定」をご覧ください。

ポート | 所属VLAN | ネイティブVLAN
eth1～eth7 | 1 | 1
eth8～eth10 | 未所属

### 仮想インターフェース割り当て

vFirewallアプリケーションインスタンスの初期設定時には、下記のように仮想インターフェースを割り当てます。
詳細は「AT-NFV-APL」/「AW+ vFirewall」をご覧ください。

vFirewallの インターフェース名 | インターフェース タイプ | 外部ネットワーク VLAN ID | ホスト インターフェース | IPv4アドレス
eth0 | Virtual | 1 | - | 192.168.10.1/24
eth1 | Physical | - | eth8 | 未指定
eth2 | Physical | - | eth9 | 未指定
eth3 | Physical | - | eth10 | 未指定

## ルーターA（本製品）の設定

1. WANポートeth3上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth3
        encapsulation ppp 0

2. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
   ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   ・IPCPによるIPアドレスの取得要求（ip address negotiated）
   ・ユーザー名（ppp username）
   ・パスワード（ppp password）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface ppp0
        keepalive
        ip address negotiated
        ppp username user@ispA
        ppp password isppasswdA
        ip tcp adjust-mss pmtu

3. LAN側インターフェースeth0のIPアドレスは、AT-NFV-APLの事前設定時に設定済みのため、次のコマンドを手で入力する必要はありません。

       interface eth0
        ip address 192.168.10.1/24

4. ソフトウェアブリッジ「2」と「3」を作成します。これには、bridgeコマンドを使います。
   ブリッジングの詳細は「ブリッジング」/「一般設定」をご覧ください。

       bridge 2
       bridge 3

5. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。

       crypto isakmp key secret address 10.1.1.2

6. L2TPv3トンネルインターフェースtunnel0を作成し、さらにその上にvlan2とvlan3のタグ付きパケットを送受信する802.1Qサブインターフェースtunnel0.2とtunnel0.3を作成します。
   トンネルインターフェースはinterfaceコマンドで作成し、802.1Qサブインターフェースはencapsulation dot1qコマンドで作成します。また、L2TPv3の接続に必要な下記の設定を行います。
   ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
   ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
   ・トンネルインターフェースのL2TPv3 自装置ID（tunnel local id）
   ・トンネルインターフェースのL2TPv3 対向装置ID（tunnel remote id）
   ・トンネリング方式（tunnel mode l2tp v3）
   ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用（tunnel protection ipsec）
   ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットのフラグメント化を許可（tunnel df）
   ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）
   トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、L2TPv3の詳細は「VPN」/「L2TPv3」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。

       interface tunnel0
        encapsulation dot1q 2
        encapsulation dot1q 3
        tunnel source ppp0
        tunnel destination 10.1.1.2
        tunnel local id 1
        tunnel remote id 2
        tunnel mode l2tp v3
        tunnel protection ipsec
        tunnel df clear
        mtu 1500

7. ソフトウェアブリッジ「2」に802.1Qサブインターフェースtunnel0.2をブリッジポートとして追加します。これにはbridge-groupコマンドを使います。

       interface tunnel0.2
        mtu 1500
        bridge-group 2

8. ソフトウェアブリッジ「3」に802.1Qサブインターフェースtunnel0.3をブリッジポートとして追加します。これにはbridge-groupコマンドを使います。

       interface tunnel0.3
        mtu 1500
        bridge-group 3

9. ソフトウェアブリッジ「2」にeth1をブリッジポートとして追加します。これにはbridge-groupコマンドを使います。

       interface eth1
        bridge-group 2

10. ソフトウェアブリッジ「3」にeth2をブリッジポートとして追加します。これにはbridge-groupコマンドを使います。

        interface eth2
         bridge-group 3

11. ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
    エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
    内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
    これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。

        zone private
         network lan
          ip subnet 192.168.2.0/24
          ip subnet 192.168.3.0/24
          ip subnet 192.168.10.0/24

12. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
    前記コマンドに加え、ここではhost、ip addressの各コマンドも使います。

        zone public
         network wan
          ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
          host ppp0
           ip address dynamic interface ppp0

13. ファイアウォールやNATのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
    これには、application、protocol、sport、dport、icmp-type、icmp-codeの各コマンドを使います。
    アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
    IPsecのESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

        application esp
         protocol 50

14. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

        application isakmp
         protocol udp
         sport 500
         dport 500

15. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - 内部から内部への通信を許可します
    ・rule 20 - 内部から外部への通信を許可します
    ・rule 30 - 本製品のWAN側インターフェースから外部への通信を許可します
    ・rule 40 - ISAKMPパケットを許可します
    ・rule 50 - IPsec（ESP）パケットを許可します
    ・rule 60 - L2TPパケットを許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 permit any from private to private
         rule 20 permit any from private to public
         rule 30 permit any from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 50 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 60 permit l2tp from public.wan to public.wan.ppp0
        protect

16. デフォルト経路をPPPインターフェースppp0に向けます。これにはip routeコマンドを使います。
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 ppp0

17. IPを設定していないブリッジインターフェースにおいて、ブロードキャストパケットなどの受信時に「martian source」ログが出力されることがあります。
    本ログの出力を抑止するため、log excludeコマンドを設定します。

        log buffered exclude msgtext martian source
        log buffered exclude msgtext ll header:

18. 以上で設定は完了です。

        end

## ルーターB（AR4050S）の設定

1. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。これにはspanning-tree enableコマンドをno形式で実行します。
   スパニングツリープロトコルの詳細は「L2スイッチング」/「スパニングツリープロトコル」をご覧ください。

       no spanning-tree rstp enable

2. WANポートeth1上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth1
        encapsulation ppp 0

3. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
   ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   ・IPCPによるIPアドレスの取得要求（ip address negotiated）
   ・ユーザー名（ppp username）
   ・パスワード（ppp password）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface ppp0
        keepalive
        ip address negotiated
        ppp username user@ispB
        ppp password isppasswdB
        ip tcp adjust-mss pmtu

4. VLANを作成します。
   これには、vlan databaseコマンドとvlanコマンドを使います。
   VLANの詳細は「L2スイッチング」/「バーチャルLAN」をご覧ください。

       vlan database
        vlan 2-3 state enable

5. LANポート1.0.1をvlan2とvlan3のタグ付きポートに設定します。
   これには、switchport modeコマンド、switchport trunk allowed vlanコマンドを使います。
   VLANについては「L2スイッチング」/「バーチャルLAN」をご覧ください。

       interface port1.0.1
        switchport
        switchport mode trunk
        switchport trunk allowed vlan add 2-3

6. ソフトウェアブリッジ「2」と「3」を作成します。これには、bridgeコマンドを使います。
   ブリッジングの詳細は「ブリッジング」/「一般設定」をご覧ください。

       bridge 2
       bridge 3

7. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。

       crypto isakmp key secret address 10.1.1.1

8. L2TPv3トンネルインターフェースtunnel0を作成し、さらにその上にvlan2とvlan3のタグ付きパケットを送受信する802.1Qサブインターフェースtunnel0.2とtunnel0.3を作成します。
   トンネルインターフェースはinterfaceコマンドで作成し、802.1Qサブインターフェースはencapsulation dot1qコマンドで作成します。また、L2TPv3の接続に必要な下記の設定を行います。
   ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
   ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
   ・トンネルインターフェースのL2TPv3 自装置ID（tunnel local id）
   ・トンネルインターフェースのL2TPv3 対向装置ID（tunnel remote id）
   ・トンネリング方式（tunnel mode l2tp v3）
   ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用（tunnel protection ipsec）
   ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットのフラグメント化を許可（tunnel df）
   ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）
   トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、L2TPv3の詳細は「VPN」/「L2TPv3」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。

       interface tunnel0
        encapsulation dot1q 2
        encapsulation dot1q 3
        tunnel source ppp0
        tunnel destination 10.1.1.1
        tunnel local id 2
        tunnel remote id 1
        tunnel mode l2tp v3
        tunnel protection ipsec
        tunnel df clear
        mtu 1500

9. ソフトウェアブリッジ「2」に802.1Qサブインターフェースtunnel0.2をブリッジポートとして追加します。これにはbridge-groupコマンドを使います。

       interface tunnel0.2
        mtu 1500
        bridge-group 2

10. ソフトウェアブリッジ「3」に802.1Qサブインターフェースtunnel0.3をブリッジポートとして追加します。これにはbridge-groupコマンドを使います。

        interface tunnel0.3
         mtu 1500
         bridge-group 3

11. ソフトウェアブリッジ「2」にvlan2をブリッジポートとして追加します。これにはbridge-groupコマンドを使います。

        interface vlan2
         bridge-group 2

12. ソフトウェアブリッジ「2」にvlan3をブリッジポートとして追加します。これにはbridge-groupコマンドを使います。

        interface vlan3
         bridge-group 3

13. ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
    エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
    内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
    これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。

        zone private
         network lan
          ip subnet 192.168.2.0/24
          ip subnet 192.168.3.0/24

14. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
    前記コマンドに加え、ここではhost、ip addressの各コマンドも使います。

        zone public
         network wan
          ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
          host ppp0
           ip address dynamic interface ppp0

15. ファイアウォールやNATのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
    これには、application、protocol、sport、dport、icmp-type、icmp-codeの各コマンドを使います。
    アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
    IPsecのESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

        application esp
         protocol 50

16. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

        application isakmp
         protocol udp
         sport 500
         dport 500

17. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - 内部から内部への通信を許可します
    ・rule 20 - 内部から外部への通信を許可します
    ・rule 30 - 本製品のWAN側インターフェースから外部への通信を許可します
    ・rule 40 - ISAKMPパケットを許可します
    ・rule 50 - IPsec（ESP）パケットを許可します
    ・rule 60 - L2TPパケットを許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 permit any from private to private
         rule 20 permit any from private to public
         rule 30 permit any from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 50 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 60 permit l2tp from public.wan to public.wan.ppp0
        protect

18. デフォルト経路をPPPインターフェースppp0に向けます。これにはip routeコマンドを使います。
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 ppp0

19. IPを設定していないブリッジインターフェースにおいて、ブロードキャストパケットなどの受信時に「martian source」ログが出力されることがあります。
    本ログの出力を抑止するため、log excludeコマンドを設定します。

        log buffered exclude msgtext martian source
        log buffered exclude msgtext ll header:

20. 以上で設定は完了です。

        end

## 設定の保存

■ 設定が完了したら、現在の設定内容を起動時コンフィグとして保存してください。これには、copyコマンドを「`copy running-config startup-config`」の書式で実行します。

    awplus# copy running-config startup-config ↓
    Building configuration...
    [OK]

また、write fileコマンド、write memoryコマンドでも同じことができます。

    awplus# write memory ↓
    Building configuration...
    [OK]

その他、設定保存の詳細については「運用・管理」/「コンフィグレーション」をご覧ください。

## ファイアウォールログについて

■ ファイアウォールのログをとるには、次のコマンド（log(filter)）を実行します。

    awplus(config)# log buffered level informational facility local5 ↓

■ 記録されたログを見るには、次のコマンド（show log）を実行します。ここでは、ファイアウォールが出力したログメッセージだけを表示させています。

    awplus# show log | include Firewall ↓

## ルーターA（本製品）のコンフィグ

    !
    interface eth3
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     keepalive
     ip address negotiated
     ppp username user@ispA
     ppp password isppasswdA
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    interface eth0
     ip address 192.168.10.1/24
    !
    bridge 2
    bridge 3
    !
    crypto isakmp key secret address 10.1.1.2
    !
    interface tunnel0
     encapsulation dot1q 2
     encapsulation dot1q 3
     tunnel source ppp0
     tunnel destination 10.1.1.2
     tunnel local id 1
     tunnel remote id 2
     tunnel mode l2tp v3
     tunnel protection ipsec
     tunnel df clear
     mtu 1500
    !
    interface tunnel0.2
     mtu 1500
     bridge-group 2
    !
    interface tunnel0.3
     mtu 1500
     bridge-group 3
    !
    interface eth1
     bridge-group 2
    !
    interface eth2
     bridge-group 3
    !
    zone private
     network lan
      ip subnet 192.168.2.0/24
      ip subnet 192.168.3.0/24
      ip subnet 192.168.10.0/24
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address dynamic interface ppp0
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application isakmp
     protocol udp
     sport 500
     dport 500
    !
    firewall
     rule 10 permit any from private to private
     rule 20 permit any from private to public
     rule 30 permit any from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 50 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 60 permit l2tp from public.wan to public.wan.ppp0
    protect
    !
    ip route 0.0.0.0/0 ppp0
    !
    log buffered exclude msgtext martian source
    log buffered exclude msgtext ll header:
    !
    end

## ルーターB（AR4050S）のコンフィグ

    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    interface eth1
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     keepalive
     ip address negotiated
     ppp username user@ispB
     ppp password isppasswdB
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    vlan database
     vlan 2-3 state enable
    !
    interface port1.0.1
     switchport
     switchport mode trunk
     switchport trunk allowed vlan add 2-3
    !
    bridge 2
    bridge 3
    !
    crypto isakmp key secret address 10.1.1.1
    !
    interface tunnel0
     encapsulation dot1q 2
     encapsulation dot1q 3
     tunnel source ppp0
     tunnel destination 10.1.1.1
     tunnel local id 2
     tunnel remote id 1
     tunnel mode l2tp v3
     tunnel protection ipsec
     tunnel df clear
     mtu 1500
    !
    interface tunnel0.2
     mtu 1500
     bridge-group 2
    !
    interface tunnel0.3
     mtu 1500
     bridge-group 3
    !
    interface vlan2
     bridge-group 2
    !
    interface vlan3
     bridge-group 3
    !
    zone private
     network lan
      ip subnet 192.168.2.0/24
      ip subnet 192.168.3.0/24
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address dynamic interface ppp0
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application isakmp
     protocol udp
     sport 500
     dport 500
    !
    firewall
     rule 10 permit any from private to private
     rule 20 permit any from private to public
     rule 30 permit any from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 50 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 60 permit l2tp from public.wan to public.wan.ppp0
    protect
    !
    ip route 0.0.0.0/0 ppp0
    !
    log buffered exclude msgtext martian source
    log buffered exclude msgtext ll header:
    !
    end

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U