[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# bgp always-compare-med

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# [no] bgp always-compare-med`

（IPv4/IPv6）BGPの経路選択プロセスにおいて、異なるAS所属のeBGPピアから学習した経路間の優劣比較に、MULTI_EXIT_DISC（MED）属性を使うよう設定する。
no形式で実行した場合は、異なるAS所属のeBGPピアから学習した経路間の優劣比較にMED属性を使わないよう設定する。
初期設定では、異なるAS所属のeBGPピアから学習した経路間の優劣比較にはMED属性を使わない。
たとえば、IPv4のBGP環境において、AS 65010所属の10.10.10.1が、172.24.0.0/16への経路を、AS 65070所属の10.10.10.7とAS 65080所属の10.10.10.8から学習しているとする。ここでは、この経路を最初に10.10.10.8から学習し、次に10.10.10.7から学習したものと仮定する。

       Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
    *  172.24.0.0       10.10.10.7             500             0 65070 65090 i
    *>                  10.10.10.8             800             0 65080 65090 i

これらの2つの経路は、ウェイト、LOCAL_PREF属性、ASパス長、ORIGIN属性などの諸条件が同一だが、初期設定では異なるAS所属のeBGPピアから学習した経路間の優劣比較にはMED属性を使わないため、ここでは学習時期の早かった10.10.10.8から学習した経路のほうが最適経路（>記号付き）になっている。
しかし、ここで本コマンドを実行すると、次のようにMED値の小さい10.10.10.7から学習した経路のほうが最適経路になる。

       Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
    *> 172.24.0.0       10.10.10.7             500             0 65070 65090 i
    *                   10.10.10.8             800             0 65080 65090 i

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは同一AS内のすべてのBGPルーターで同じになるよう設定すること。

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- bgp always-compare-med（BGPモード）

### 関連コマンド

bgp bestpath as-path ignore（BGPモード）
bgp bestpath compare-routerid（BGPモード）
bgp bestpath med（BGPモード）
bgp deterministic-med（BGPモード）
match metric（ルートマップモード）
route-map（グローバルコンフィグモード）
set metric（ルートマップモード）
show bgp ipv6（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U