[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# ip pim register-rp-reachability

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`(config)# [no] ip pim register-rp-reachability`

（PIM-SM）旧規格で定義されているRP-reachabilityメッセージのチェックを行うよう設定する。
no形式で実行した場合は初期設定の動作に戻る。
初期設定ではRP-reachabilityメッセージのチェックは行わない。

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIMサービスを有効にしておくこと（service pimコマンド）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip pim register-rp-reachability（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip pim sparse-mode（インターフェースモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U