[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# range

モード: DHCPモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPサーバー

`(dhcp-config)# range STARTADDR [ENDADDR]`

`(dhcp-config)# no range STARTADDR [ENDADDR]`

`(dhcp-config)# no range all`

クライアントに割り当てる動的IPアドレスの範囲を指定する。
no形式で実行した場合は、動的IPアドレスの設定を削除する。

### パラメーター

`STARTADDR :=` | `A.B.C.D`
| クライアントに貸し出すIPアドレス範囲の最初のアドレス（値がもっとも小さいアドレス）。networkコマンドで指定したサブネット内のアドレスでなくてはならない
`ENDADDR :=` | `A.B.C.D`
| クライアントに貸し出すIPアドレス範囲の最後のアドレス（値がもっとも大きいアドレス）。networkコマンドで指定したサブネット内のアドレスでなくてはならない。アドレスが1個だけの場合は省略可
`all` | 本DHCPプールに定義されたすべての動的IPアドレス範囲を削除するときに指定する

### コマンドツリー

    ip dhcp pool (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- range（DHCPモード）

### 関連コマンド

host（DHCPモード）
network（DHCPモード）
show ip dhcp pool（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U