[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# clear ipv6 mroute statistics

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / 一般設定

`# clear ipv6 mroute statistics {*|GROUP [SOURCE]}`

指定したIPv6マルチキャスト経路エントリーの統計情報をクリアする。

### パラメーター

`*` | すべてのエントリーを対象にする
`GROUP [SOURCE] :=` | `X:X::X:X [X:X::X:X]`
| マルチキャストグループアドレスとマルチキャスト送信者のIPv6アドレス。送信者のIPv6アドレスは省略可。指定したグループ、あるいは、グループと送信者の組に対応するエントリーだけを対象にするときに指定する

### 関連コマンド

show ipv6 mroute（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U