[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# passive-interface

モード: OSPFv3モード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（OSPFv3）

`(config-router)# [no] passive-interface [IFNAME]`

指定したIPインターフェースをOSPFv3のパッシブインターフェースに設定する。
パラメーター省略時はすべてのインターフェースが対象になる。
パッシブインターフェースではOSPFv3パケットの送受信を行わないが、パッシブインターフェースに接続されているネットワークの情報は、スタブネットワークとしてルーターLSA（タイプ1LSA）に追加される。
no形式で実行した場合は、指定したインターフェースをパッシブインターフェースでない通常のOSPFv3インターフェースに戻す。

### パラメーター

`IFNAME` | OSPFv3インターフェース名

### 使用例

■ eth2をパッシブインターフェースに設定する。

    awplus(config-router)# passive-interface eth2 ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPF6サービスを有効にしておくこと（service ospf6コマンド）。

### コマンドツリー

    router ipv6 ospf (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- passive-interface（OSPFv3モード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U