[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# atmf trustpoint

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`(config)# [no] atmf trustpoint NAME`

AT-Vista Manager EX（AVM EX）のTLSクライアント証明書認証に使用するローカルCAを指定する。
no形式で実行した場合はローカルCAの指定を削除する。
初期設定は未設定（TLSクライアント証明書認証を行わない）。
ローカルCAはあらかじめ作成しておく必要がある。
AVM EXのTLSクライアント証明書については、AMF応用編を参照。

### パラメーター

`NAME` | トラストポイント名。「local」「default-selfsigned」以外を指定すること。

### 使用例

■ ローカルCA「vista-ca」を使ってAVM EXのTLSクライアント証明書認証を行うよう設定する。

    awplus(config)# atmf trustpoint vista-ca ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはAMFマスター、AMFコントローラーでのみサポート。
■ 実際にTLSクライアント証明書認証を行うには、同機能に対応するバージョンのAVM EXを使用し、またAVM EXにおいて同機能を使用する設定が行われている必要がある。
■ 本コマンドで指定するローカルCAは「local」「default-selfsigned」以外にすること。
■ 本コマンドで指定したTLSクライアント証明書認証用のローカルCAを削除するときは、先に本コマンドをno形式で実行してローカルCAの指定を削除してから、crypto pki trustpointコマンドをno形式で実行すること。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- atmf trustpoint（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

crypto pki trustpoint（グローバルコンフィグモード）
show atmf（特権EXECモード）
show crypto pki trustpoint（特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U