[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# move rule

モード: NATモード
カテゴリー: UTM / NAT

`(config-nat)# move rule <1-65535> to <1-65535>`

指定したNATルールのルール番号を変更する。

### パラメーター

`<1-65535> to <1-65535>` | 変更前と変更後のルール番号。変更前のルール番号が存在しない場合、および、変更後のルール番号が他のルールによって使用されている場合はエラーになる

### 使用例

■ NATルール「20」のルール番号を「10」に変更する。

    awplus(config)# nat ↓
    awplus(config-nat)# move rule 20 to 10 ↓

### コマンドツリー

    nat (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- move rule（NATモード）

### 関連コマンド

rule（NATモード）
show nat rule（特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U