[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# match ip next-hop

モード: ルートマップモード
カテゴリー: IP / 経路制御（フィルタリング）

`(config-route-map)# match ip next-hop prefix-list PLISTNAME`

`(config-route-map)# no match ip next-hop prefix-list`

（RIP、OSPF、BGP用）ルートマップエントリーにmatch ip next-hop節を追加する。
no形式で実行した場合はエントリーからmatch ip next-hop節を削除する。
match ip next-hop節は、IPプレフィックスリストを用いて、経路エントリーのネクストホップアドレスを照合するもの。ネクストホップアドレスとIPプレフィックスリストの照合結果が「permit」の場合、本ルートマップエントリーはマッチとなり、アクションが実行される。照合結果が「deny」の場合は非マッチとなり、次のルートマップエントリーのチェックに進む。

### パラメーター

`prefix-list PLISTNAME` | IPプレフィックスリスト名

### コマンドツリー

    route-map (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- match ip next-hop（ルートマップモード）

### 関連コマンド

ip prefix-list（グローバルコンフィグモード）
show ip prefix-list（非特権EXECモード）
show route-map（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U