[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# show bgp ipv6 neighbors routes

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`> show bgp ipv6 neighbors X:X::X:X routes`

（IPv6）指定したIPv6 BGPピアから学習した経路を表示する。
本コマンドは、各種フィルタリング機能によって受信後に破棄した経路（現時点ではBGP経路表に登録されていない経路）は表示しない。破棄した経路も表示させたい場合は、show ip bgp neighbors received-routesコマンドを使う（ただし、同コマンドはneighbor soft-reconfiguration inboundコマンドでソフト・インバウンド・リセットが有効になっていないと実行できないので注意）。

### パラメーター

`X:X::X:X` | BGPピアのIPv6アドレス

### 使用例

    awplus> show bgp ipv6 neighbors 2001:db8:2222:10::5 routes ↓
    BGP table version is 14, local router ID is 10.10.10.1
    Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal
                  l - labeled, S Stale
    Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

       Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
    *  2001:db8:2222:10::/64
                        2001:db8:2222:10::5(fe80::200:cdff:fe28:748)
                                                 0             0 65050 ?
    *> 2001:db8:5000:10::/64
                        2001:db8:2222:10::5(fe80::200:cdff:fe28:748)
                                                 0             0 65050 ?
    *> 2001:db8:5000:e000::/64
                        2001:db8:2222:10::5(fe80::200:cdff:fe28:748)
                                                 0             0 65050 ?

    Number of prefixes 3

### 関連コマンド

neighbor filter-list（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor prefix-list（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor route-map（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
show bgp ipv6（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors advertised-routes（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors routes（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U