[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# 設定例集#103: Webリダイレクト・プロキシーモードによるOffice365トラフィックのインターネットブレークアウト

Webリダイレクト・プロキシーモードにより、Office365の通信はセンターを経由せず拠点側から直接Office365サーバーにアクセスさせ、Office365以外の外部への通信はセンター側のプロキシーサーバーを経由するようにします。
本例ではルーターBを本製品とし、ルーターAは弊社AT-AR4050Sを想定しています。
これを実現するため、拠点側のルーターBでは次の設定を行います。

- Webリダイレクト・プロキシーモードによって、LAN側クライアントPC（プロキシー設定なし）からのHTTP/HTTPS通信をセンター側のプロキシーサーバーに中継する（プロキシー経由のリクエストになるように適宜変換も行う）
- アプリケーションコントロール（DPI）でOffice365アプリケーションの通信を判別する
- DPI学習機能でOffice365アプリケーションの通信に関する情報を記憶する
- Office365アプリケーションをWebリダイレクト・プロキシーモードの対象から除外する設定を行う。これにより、DPI学習後に開始されたOffice365アプリケーションの通信は、センター側のプロキシーサーバーを経由せず、ポリシーベースルーティングによって直接Office365サーバーに到達する

この例では、アプリケーションコントロール（DPI）機能において、製品内蔵のアプリケーションシグネチャデータベースを用いていますが、サンドバイン社が提供するアプリケーションシグネチャデータベースを使う場合の設定については、備考をご覧ください。

> Note

> > サンドバイン社が提供するアプリケーションシグネチャデータベースを使用するにはアニュアルライセンスが必要です

## 構成

| ルーターA (センター) （AR4050S） | ルーターB (拠点) （本製品）
ルーターの基本設定
WAN側物理インターフェース | eth1 | eth1
WAN側（eth1）IPアドレス | 10.0.0.1/32 | 10.0.0.2/32
LAN側（vlan1/eth0）IPアドレス | 192.168.10.1/24 | 192.168.100.1/24
DNSサーバー |  | 192.168.11.100

[プロキシーサーバー]

- IPアドレス：192.168.10.100
- ポート：3128

## AT-NFV-APLの事前設定

本設定例は、あらかじめ AT-NFV-APL側で以下のような設定を行っていることを前提としています。
使用するインターフェースの番号や数は適宜変更してかまいません。
事前設定の流れについては「AT-NFV-APL」/「準備」をご覧ください。

> Note

> > 10ポート構成（eth1～eth10）のAT-NFV-APL-GTXを想定した例になっていますので、6ポート（eth1～eth6）構成のAT-NFV-APL-GTをご使用の場合は、使用するポートを適宜読み替えてください。

### 管理IPアドレス

詳細は「AT-NFV-APL」/「ネットワーク基本設定」をご覧ください。

インターフェース | IPアドレス
br0 | 192.168.100.254/24

### ブリッジ

詳細は「AT-NFV-APL」/「ネットワーク基本設定」をご覧ください。

ポート | 所属VLAN | ネイティブVLAN
eth1～eth9 | 1 | 1
eth10 | 未所属

### 仮想インターフェース割り当て

vFirewallアプリケーションインスタンスの初期設定時には、下記のように仮想インターフェースを割り当てます。
詳細は「AT-NFV-APL」/「AW+ vFirewall」をご覧ください。

vFirewallの インターフェース名 | インターフェース タイプ | 外部ネットワーク VLAN ID | ホスト インターフェース | IPv4アドレス
eth0 | Virtual | 1 | - | 192.168.100.1/24
eth1 | Physical | - | eth10 | 未指定

## ルーターA（AR4050S）の設定

1. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。これにはspanning-tree enableコマンドをno形式で実行します。
   スパニングツリープロトコルの詳細は「L2スイッチング」/「スパニングツリープロトコル」をご覧ください。

       no spanning-tree rstp enable

2. WANポートeth1上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth1
        encapsulation ppp 0

3. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
   ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   ・ユーザー名（ppp username）
   ・パスワード（ppp password）
   ・IPアドレスの固定設定（ip address）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface ppp0
        keepalive
        ppp username user@isp01
        ppp password passwd01
        ip address 10.0.0.1/32
        ip tcp adjust-mss pmtu

4. LAN側インターフェースvlan1にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface vlan1
        ip address 192.168.10.1/24

5. ファイアウォールのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
   エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
   内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
   これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。

       zone private
        network branch
         ip subnet 192.168.100.0/24
        network proxy
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface vlan1
         ip subnet 192.168.10.0/24
         ip subnet 192.168.11.0/24
        network tunnel_if
         ip subnet 172.16.100.0/30

6. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
   これには、前記コマンドに加え、host、ip addressの各コマンドを使います。

       zone public
        network wan
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
         host routerA
          ip address 10.0.0.1
         host routerB
          ip address 10.0.0.2

7. ファイアウォールのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
   これには、application、protocol、dportの各コマンドを使います。
   アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
   IPsecのESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

       application esp
        protocol 50

8. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

       application isakmp
        protocol udp
        dport 500

9. ファイアウォール機能の設定を行います。
   これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
   ・rule 10 - 内部ネットワーク間の通信を許可します
   ・rule 20 - 内部ネットワークから外部への通信を許可します
   ・rule 30, 40 - ISAKMPパケットを許可します
   ・rule 50, 60 - IPsec（ESP）パケットを許可します
   ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

       firewall
        rule 10 permit any from private to private no-state-enforcement
        rule 20 permit any from private to public
        rule 30 permit isakmp from public.wan.routerA to public.wan.routerB
        rule 40 permit isakmp from public.wan.routerB to public.wan.routerA
        rule 50 permit esp from public.wan.routerA to public.wan.routerB
        rule 60 permit esp from public.wan.routerB to public.wan.routerA
        protect

10. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。

        crypto isakmp key secret address 10.0.0.2

11. IPsecトンネルインターフェースtunnel0を作成します。
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    これには、interfaceコマンドでトンネルインターフェースを作成し、以下の情報を設定します。
    ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用（tunnel protection ipsec）
    ・トンネリング方式（tunnel mode ipsec）
    ・トンネルインターフェースのIPアドレス（ip address）
    ・トンネルインターフェースにおけるMSS書き換え設定（ip tcp adjust-mss）

        interface tunnel0
         mtu 1300
         tunnel source 10.0.0.1
         tunnel destination 10.0.0.2
         tunnel protection ipsec
         tunnel mode ipsec ipv4
         ip address 172.16.100.1/30
         ip tcp adjust-mss 1260

12. デフォルト経路とルーターBのWAN側インターフェースおよびルーターBのLAN側ネットワークへの経路をスタティックに設定します。
    ただし、ルーター間のVPN接続が有効になるまでは、対向側LANへの経路は使用できないように設定します。
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 192.168.10.100
        ip route 10.0.0.2/32 ppp0
        ip route 192.168.100.0/24 tunnel0
        ip route 192.168.100.0/24 null 254

13. 以上で設定は完了です。

        end

## ルーターB（本製品）の設定

1. WANポートeth1上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth1
        encapsulation ppp 0

2. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
   ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   ・ユーザー名（ppp username）
   ・パスワード（ppp password）
   ・IPアドレスの固定設定（ip address）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface ppp0
        keepalive
        ppp username user@isp02
        ppp password passwd02
        ip address 10.0.0.2/32
        ip tcp adjust-mss pmtu

3. LAN側インターフェースeth0のIPアドレスは、AT-NFV-APLの事前設定時に設定済みのため、次のコマンドを手で入力する必要はありません。

       interface eth0
        ip address 192.168.100.1/24

4. ファイアウォールのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
   エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
   内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
   これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。

       zone private
        network lan
         ip subnet 192.168.100.0/24
        network proxy
         ip subnet 192.168.10.0/24
         ip subnet 192.168.11.0/24
        network tunnel
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel0
        network tunnel_if
         ip subnet 172.16.100.0/30

5. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
   これには、前記コマンドに加え、host、ip addressの各コマンドを使います。

       zone public
        network wan
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
         host routerA
          ip address 10.0.0.1
         host routerB
          ip address 10.0.0.2

6. ファイアウォールのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
   これには、application、protocol、dportの各コマンドを使います。
   アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
   IPsecのESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

       application esp
        protocol 50

7. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

       application isakmp
        protocol udp
        dport 500

8. ファイアウォール機能の設定を行います。
   これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
   ここではおもに、LAN側クライアントのインターネットアクセスを制限するためにファイアウォールを使用しています。
   ・rule 10 - 内部ネットワーク間の通信を許可します
   ・rule 20 - 内部ネットワークから外部への通信を許可します
   ・rule 30, 40 - ISAKMPパケットを許可します
   ・rule 50, 60 - IPsec（ESP）パケットを許可します
   ・rule 70 - ルーターBのWAN側インターフェースから外部へのDPIで判別されていない通信を許可します
   ・rule 80 - 外部からルーターBのWAN側インターフェースへのDPIで判別されていない通信を許可します
   ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

       firewall
        rule 10 permit any from private to private no-state-enforcement
        rule 20 permit any from private to public
        rule 30 permit isakmp from public.wan.routerB to public.wan.routerA
        rule 40 permit isakmp from public.wan.routerA to public.wan.routerB
        rule 50 permit esp from public.wan.routerB to public.wan.routerA
        rule 60 permit esp from public.wan.routerA to public.wan.routerB
        rule 70 permit undecided from public.wan.routerB to public.wan
        rule 80 permit undecided from public.wan to public.wan.routerB
        protect

9. LAN側ネットワークに接続されているすべてのコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるよう設定します。
   これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
   NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

       nat
        rule 10 masq any from private to public
        enable

10. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。

        crypto isakmp key secret address 10.0.0.1

11. IPsecトンネルインターフェースtunnel0を作成します。
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    これには、interfaceコマンドでトンネルインターフェースを作成し、以下の情報を設定します。
    ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用（tunnel protection ipsec）
    ・トンネリング方式（tunnel mode ipsec）
    ・トンネルインターフェースのIPアドレス（ip address）
    ・トンネルインターフェースにおけるMSS書き換え設定（ip tcp adjust-mss）

        interface tunnel0
         mtu 1300
         tunnel source 10.0.0.2
         tunnel destination 10.0.0.1
         tunnel protection ipsec
         tunnel mode ipsec ipv4
         ip address 172.16.100.2/30
         ip tcp adjust-mss 1260

12. アプリケーションコントロール（DPI）およびDPI学習機能の設定を行います。
    また、エンティティー別詳細統計（アプリケーションごとの送信パケット数、受信パケット数、送信バイト数、受信バイト数）も有効にします。
    これには、dpi、provider、counters detailed、learning、enableの各コマンドを使います。
    アプリケーションコントロール（DPI）の詳細は「UTM」/「アプリケーションコントロール（DPI）」をご覧ください。

        dpi
         provider built-in
         counters detailed
         learning
         enable

13. Webリダイレクト・プロキシーモードの設定を行います。LAN側からのWebアクセスをセンター側のプロキシーサーバーに透過的に転送する設定です。
    ・Webリダイレクトの設定開始（web-redirect）
    ・プロキシーモードへの切り替え（mode）
    ・プロキシーサーバーの指定（proxy-host）
    ・Office365アプリケーション通信の除外（exclude app）
    ・Webリダイレクト機能の有効化（enable）
    Webリダイレクトの詳細は「トラフィック制御」/「Webリダイレクト」をご覧ください。

        web-redirect
         mode proxy
         proxy-host 192.168.10.100 port 3128
         exclude app office365
         enable

14. ポリシーベースルーティング（PBR）を有効化し、LAN側からのOffice 365アプリケーション通信を ppp0（インターネット）経由で直接転送するよう設定します。
    これには、policy-based-routing、application-decision、ip policy-route、policy-based-routing enableの各コマンドを使います。
    ポリシーベースルーティングの詳細は「トラフィック制御」/「ポリシーベースルーティング」をご覧ください。

        policy-based-routing
         application-decision once-only
         ip policy-route 1 match office365 to private.tunnel nexthop ppp0
         policy-based-routing enable

15. DNSリレー機能の転送先DNSサーバーアドレスを手動設定します。これには、ip name-serverコマンドを使います。

        ip name-server 192.168.11.100

16. デフォルト経路とルーターAのWAN側インターフェースへの経路をスタティックに設定します。
    ただし、ルーター間のVPN接続が有効になるまでは、ルーターA経由となるデフォルト経路は使用できないように設定します。
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 tunnel1
        ip route 0.0.0.0/0 null 254
        ip route 10.0.0.1/32 ppp0

17. DNSリレー機能を有効にします。これには、ip dns forwardingコマンドを使います。
    DNSリレー機能の詳細は「IP付加機能」/「DNSリレー」をご覧ください。

        ip dns forwarding

18. 以上で設定は完了です。

        end

## 備考：サンドバイン社のアプリケーションシグネチャデータベースを使う場合

製品内蔵のアプリケーションシグネチャデータベースではなく、サンドバイン社が提供するデータベースを使用する場合は一部の設定を変更する必要があります。

> Note

> > サンドバイン社が提供するアプリケーションシグネチャデータベースを使用するにはアニュアルライセンスが必要です

以下、変更点だけを示します。

1. アプリケーションシグネチャデータベースの提供元をサンドバイン社（procera）に変更します。

       dpi
        provider procera
        counters detailed
        learning
        enable

2. Webリダイレクト・プロキシーモードの動作対象から除外するアプリケーション名を「office365」から「office」に変更します。

       web-redirect
        mode proxy
        proxy-host 192.168.10.100 port 3128
        exclude app office
        enable

3. 同様にPBRルールの対象アプリケーション名を「office365」から「office」に変更します。

       policy-based-routing
        application-decision once-only
        ip policy-route 1 match office to private.tunnel nexthop ppp0
        policy-based-routing enable

## 設定の保存

■ 設定が完了したら、現在の設定内容を起動時コンフィグとして保存してください。これには、copyコマンドを「`copy running-config startup-config`」の書式で実行します。

    awplus# copy running-config startup-config ↓
    Building configuration...
    [OK]

また、write fileコマンド、write memoryコマンドでも同じことができます。

    awplus# write memory ↓
    Building configuration...
    [OK]

その他、設定保存の詳細については「運用・管理」/「コンフィグレーション」をご覧ください。

## ファイアウォールログについて

■ ファイアウォールのログをとるには、次のコマンド（log(filter)）を実行します。

    awplus(config)# log buffered level informational facility local5 ↓

■ 記録されたログを見るには、次のコマンド（show log）を実行します。ここでは、ファイアウォールが出力したログメッセージだけを表示させています。

    awplus# show log | include Firewall ↓

## ルーターA（AR4050S）のコンフィグ

    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    interface eth1
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     keepalive
     ppp username user@isp01
     ppp password passwd01
     ip address 10.0.0.1/32
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    interface vlan1
     ip address 192.168.10.1/24
    !
    zone private
     network branch
      ip subnet 192.168.100.0/24
     network proxy
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface vlan1
      ip subnet 192.168.10.0/24
      ip subnet 192.168.11.0/24
     network tunnel_if
      ip subnet 172.16.100.0/30
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host routerA
       ip address 10.0.0.1
      host routerB
       ip address 10.0.0.2
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application isakmp
     protocol udp
     dport 500
    !
    firewall
     rule 10 permit any from private to private no-state-enforcement
     rule 20 permit any from private to public
     rule 30 permit isakmp from public.wan.routerA to public.wan.routerB
     rule 40 permit isakmp from public.wan.routerB to public.wan.routerA
     rule 50 permit esp from public.wan.routerA to public.wan.routerB
     rule 60 permit esp from public.wan.routerB to public.wan.routerA
     protect
    !
    crypto isakmp key secret address 10.0.0.2
    !
    interface tunnel0
     mtu 1300
     tunnel source 10.0.0.1
     tunnel destination 10.0.0.2
     tunnel protection ipsec
     tunnel mode ipsec ipv4
     ip address 172.16.100.1/30
     ip tcp adjust-mss 1260
    !
    ip route 0.0.0.0/0 192.168.10.100
    ip route 10.0.0.2/32 ppp0
    ip route 192.168.100.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.100.0/24 null 254
    !
    end

## ルーターB（本製品）のコンフィグ

    !
    interface eth1
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     keepalive
     ppp username user@isp02
     ppp password passwd02
     ip address 10.0.0.2/32
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    interface eth0
     ip address 192.168.100.1/24
    !
    zone private
     network lan
      ip subnet 192.168.100.0/24
     network proxy
      ip subnet 192.168.10.0/24
      ip subnet 192.168.11.0/24
     network tunnel
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel0
     network tunnel_if
      ip subnet 172.16.100.0/30
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host routerA
       ip address 10.0.0.1
      host routerB
       ip address 10.0.0.2
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application isakmp
     protocol udp
     dport 500
    !
    firewall
     rule 10 permit any from private to private no-state-enforcement
     rule 20 permit any from private to public
     rule 30 permit isakmp from public.wan.routerB to public.wan.routerA
     rule 40 permit isakmp from public.wan.routerA to public.wan.routerB
     rule 50 permit esp from public.wan.routerB to public.wan.routerA
     rule 60 permit esp from public.wan.routerA to public.wan.routerB
     rule 70 permit undecided from public.wan.routerB to public.wan
     rule 80 permit undecided from public.wan to public.wan.routerB
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public
     enable
    !
    crypto isakmp key secret address 10.0.0.1
    !
    interface tunnel0
     mtu 1300
     tunnel source 10.0.0.2
     tunnel destination 10.0.0.1
     tunnel protection ipsec
     tunnel mode ipsec ipv4
     ip address 172.16.100.2/30
     ip tcp adjust-mss 1260
    !
    dpi
     provider built-in
     counters detailed
     learning
     enable
    !
    web-redirect
     mode proxy
     proxy-host 192.168.10.100 port 3128
     exclude app office365
     enable
    !
    policy-based-routing
     application-decision once-only
     ip policy-route 1 match office365 to private.tunnel nexthop ppp0
     policy-based-routing enable
    !
    ip name-server 192.168.11.100
    !
    ip route 0.0.0.0/0 tunnel1
    ip route 0.0.0.0/0 null 254
    ip route 10.0.0.1/32 ppp0
    !
    ip dns forwarding
    !
    end

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U