[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# bgp default local-preference

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# bgp default local-preference <0-4294967295>`

`(config-router)# no bgp default local-preference`

（IPv4/IPv6）iBGPセッションで通知するLOCAL_PREF属性のデフォルト値を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<0-4294967295>` | LOCAL_PREF属性のデフォルト値。ルートマップでLOCAL_PREF値を明示的に変更しない限り、このパラメーターの値が使用される。初期値は100。LOCAL_PREFはAS内での経路選択に用いられる優先度で、大きいほど優先度が高い

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- bgp default local-preference（BGPモード）

### 関連コマンド

route-map（グローバルコンフィグモード）
set local-preference（ルートマップモード）
show ip protocols bgp（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U