[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# ip rip receive-packet

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / 経路制御（RIP）

`(config-if)# [no] ip rip receive-packet`

該当インターフェースでRIPパケットの受信を有効にする。
no形式で実行した場合は、該当インターフェースでRIPパケットの受信を無効にする。
初期設定は有効。
router ripコマンドとnetworkコマンドを実行しないうちは、本コマンドの設定は動作に影響しない。

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip rip receive-packet（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip rip send-packet（インターフェースモード）
show ip rip interface（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U