[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# snmp trap link-status

モード: インターフェースモード
カテゴリー: 運用・管理 / SNMP

`(config-if)# snmp trap link-status [enterprise]`

`(config-if)# no snmp trap link-status`

対象インターフェースのリンクステータスが変化したときに、SNMPのリンクステータス通知メッセージ（リンクトラップ）を生成するよう設定する。
no形式で実行した場合は対象インターフェースにおけるリンクトラップの生成を無効にする。
初期設定は無効。
有効にできるリンクトラップは、標準MIBのlinkUp/linkDownトラップ、または、プライベートMIBのatLinkUp/atLinkDownトラップ）のどちらか一方のみ。
本コマンドをenterpriseオプションなしで実行した場合は標準MIB、enterpriseオプション付きで実行した場合はプライベートMIBのリンクトラップが有効になる。

### パラメーター

`enterprise` | プライベートMIBのatLinkUp/atLinkDownトラップを有効にする。本パラメーターを指定しなかった場合は標準MIBのlinkUp/linkDownトラップが有効になる

### 使用例

■ eth1インターフェースで標準MIBのlinkUp/linkDownトラップを有効にする。

    awplus(config)# interface eth1 ↓
    awplus(config-if)# snmp trap link-status ↓

■ eth1インターフェースでプライベートMIBのatLinkUp/atLinkDownトラップを有効にする。

    awplus(config)# interface eth1 ↓
    awplus(config-if)# snmp trap link-status enterprise ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- snmp trap link-status（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show interface（非特権EXECモード）
snmp trap link-status suppress（インターフェースモード）
snmp trap link-status trap-delay（インターフェースモード）
snmp-server enable trap（グローバルコンフィグモード）
snmp-server host（グローバルコンフィグモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U