[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# clear ip ospf process

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`# clear ip ospf [<0-65535>] process`

OSPFルーティングプロセスを再起動する。

### パラメーター

`<0-65535>` | OSPFルーティングプロセスID。省略時は稼働中のすべてのプロセスが対象となる

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

### 関連コマンド

ospf router-id（OSPFモード）
router ospf（グローバルコンフィグモード）
router-id（OSPFモード）
router-id（グローバルコンフィグモード）
show ip ospf（非特権EXECモード）
show ip protocols ospf（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U