[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# ip name-server

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`(config)# [no] ip name-server SERVER`

`(config)# ip name-server SERVER [suffix-list LISTNAME]`

`(config)# no ip name-server SERVER [suffix-list]`

DNSサーバーリストにサーバーを追加する。
no形式で実行した場合は、リストからサーバーを削除する。
初期状態ではDNSサーバーリストは設定されていない。

> Note

> > 本製品がスタートアップコンフィグなしで起動した場合、AT-NFV-APLのGUI設定画面で指定したDNSサーバーアドレスが自動的に設定され、その内容が本コマンドとしてランニングコンフィグに反映されます。
> > ただし、AT-NFV-APLのGUI設定画面で指定した内容が動作に反映されるのは、本製品がコンフィグなしで起動したときだけです。
> > 起動時にコンフィグが存在する場合は、コンフィグファイルの記述にしたがって設定が復元されますので、AT-NFV-APLのGUIで初期設定したDNSサーバーアドレスを後から変更するときは、本製品のCLIからip name-serverコマンドを実行してください。

### パラメーター

`SERVER :=` | `{A.B.C.D|X:X::X:X}`
| DNSサーバーのIPアドレスまたはIPv6アドレス
`suffix-list LISTNAME` | ドメインリスト名（ip dns forwarding domain-listコマンド。大文字小文字を区別する）。指定したDNSサーバーを特定ドメインの問い合わせにだけ使用させたい場合に指定する。no形式でsuffix-listパラメーターを指定した場合は、DNSサーバーの登録は削除せずに、DNSサーバーとドメインリストの関連付けのみを削除する。

### 使用例

■ DNSサーバーリストに172.17.28.1と172.17.22.10を追加する。

    AT-vFW-app(config)# ip name-server 172.17.28.1 ↓
    AT-vFW-app(config)# ip name-server 172.17.22.10 ↓

■ DNSリレー機能（ip dns forwarding）において、ドメインリストexample_jpにマッチするドメインの問い合わせはDNSサーバー172.16.10.1に、それ以外のドメインの問い合わせはDNSサーバー192.168.1.10に転送するよう設定する。
（ドメインリストは、別途ip dns forwarding domain-listコマンドで作成してあるものと仮定）

    AT-vFW-app(config)# ip name-server 172.16.10.1 suffix-list example_jp ↓
    AT-vFW-app(config)# ip name-server 192.168.1.10 ↓
    AT-vFW-app(config)# ip dns forwarding ↓

### 注意・補足事項

■ DHCPクライアント機能（ip address dhcpコマンド）やPPP接続時のIPCPネゴシエーション（ppp ipcp dnsコマンド）で動的に学習したDNSサーバーアドレスは、本コマンドで手動設定したDNSサーバーアドレスよりも前に追加され、優先的に使用される。DHCPとIPCPの両方が有効な場合は、先に学習したほうが優先される。なお、ip name-server preferred-orderコマンドを使用すれば、手動設定したDNSサーバーを動的学習したDNSサーバーより優先的に使用させる設定も可能。
■ DNSサーバーへの問い合わせは、リストへの追加順に行われる。DNSサーバーから約10秒間応答がない場合は、次のDNSサーバーに問い合わせる。登録可能なDNSサーバーは3台まで。
なお、suffix-list（ドメインリスト）付きDNSサーバーの登録数に上限はないが、使用環境によっては遅延等が発生する可能性もあるため、十分な検証を実施した上で登録すること。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip name-server（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip address dhcp（インターフェースモード）
ip dns forwarding（グローバルコンフィグモード）
ip dns forwarding domain-list（グローバルコンフィグモード）
ip domain-lookup（グローバルコンフィグモード）
ip name-server preferred-order（グローバルコンフィグモード）
ppp ipcp dns（インターフェースモード）
show dhcp lease（特権EXECモード）
show hosts（非特権EXECモード）
show ip name-server（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U