[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# ppp service-name

モード: インターフェースモード
カテゴリー: PPP / 一般設定

`(config-if)# ppp service-name NAME`

`(config-if)# no ppp service-name`

対象PPPインターフェースにおける接続先のPPPoEサービス名を指定する。
no形式で実行した場合はPPPoEサービス名を未指定に戻す。
初期状態では未指定。
PPPoEサービス名が未指定のときは、サービス名の指定なしでPADIを送信し、最初に応答のあったPPPoEサーバー（アクセスコンセントレーター）に接続要求を出す。
PPPoEサービス名を指定しているときは、該当サービス名を指定したPADIを送信し、該当サービスを提供できる最初に応答のあったPPPoEサーバーに接続要求を出す。

### パラメーター

`NAME` | PPPoEサービス名。最大18文字

### 使用例

■ ppp0インターフェースにおいて、PPPoEサービス名として「Internet」を指定する。

    awplus(config)# interface ppp0 ↓
    awplus(config-if)# ppp service-name Internet ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはEthernet上のPPPインターフェース（pppX）、すなわち、PPPoEインターフェース上でのみ有効。
■ 契約したプロバイダーからPPPoEサービス名の情報が提供されていない場合は、本コマンドを設定しないこと。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ppp service-name（インターフェースモード）

### 関連コマンド

encapsulation ppp（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U