[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# neighbor

モード: RIPngモード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（RIPng）

`(config-router)# [no] neighbor X:X::X:X IFNAME`

RIPngルーターのIPv6アドレス（リンクローカルアドレス）を指定する。本コマンドで指定したRIPngルーターには、RIPngパケットがユニキャストで送信される。
no形式で実行した場合はRIPngルーターのIPv6アドレスを削除する。

### パラメーター

`X:X::X:X` | RIPngルーターのIPv6アドレス。リンクローカルアドレスで指定すること
`IFNAME` | RIPngルーターの存在するIPv6インターフェース名

### 使用例

■ vlan10上のRIPngルーターfe80::20a:79ff:fe33:7b43に対し、RIPngパケットをユニキャストで送信するよう設定する。ここではvlan10をパッシブインターフェースに設定して、vlan10からのRIPngマルチキャストは停止させている。

    awplus(config)# router ipv6 rip ↓
    awplus(config-router)# passive-interface vlan10 ↓
    awplus(config-router)# neighbor fe80::20a:79ff:fe33:7b43 vlan10 ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPngサービスを有効にしておくこと（service ripngコマンド）。
■ パッシブインターフェースであっても、本コマンドで指定したRIPngルーターへはユニキャストのRIPngパケットが送信される。

### コマンドツリー

    router ipv6 rip (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- neighbor（RIPngモード）

### 関連コマンド

passive-interface（RIPngモード）
show ipv6 protocols rip（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U