[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# neighbor advertisement-interval

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# neighbor {A.B.C.D|X:X::X:X|GROUPNAME} advertisement-interval <0-600>`

`(config-router)# no neighbor {A.B.C.D|X:X::X:X|GROUPNAME} advertisement-interval`

（IPv4/IPv6）指定したBGPピアまたはBGPピアグループに対するUPDATEメッセージの最小送信間隔を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`A.B.C.D` | BGPピアのIPアドレス
`X:X::X:X` | BGPピアのIPv6アドレス
`GROUPNAME` | BGPピアグループ名
`<0-600>` | UPDATEメッセージの最小送信間隔（秒）。初期値はeBGPピアが30秒、iBGPピアが5秒

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- neighbor advertisement-interval（BGPモード）

### 関連コマンド

clear bgp ipv6（特権EXECモード）
clear ip bgp（特権EXECモード）
neighbor as-origination-interval（BGPモード）
neighbor peer-group(add)（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor peer-group(add)（BGPモード）
neighbor peer-group(create)（BGPモード）
neighbor remote-as（BGPモード）
neighbor shutdown（BGPモード）
show bgp ipv6（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 summary（非特権EXECモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U