[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# log size

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ログ

`(config)# log DESTINATION size <50-50000>`

`(config)# no log DESTINATION size`

bufferedログとpermanentログに保存するメッセージの最大量を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`DESTINATION` | ログ出力先。次のいずれかを指定する
| `buffered` | ランタイムメモリー
| `permanent` | フラッシュメモリー
`<50-50000>` | bufferedログ、permanentログに保存するメッセージの最大量。単位はKByte。初期値はbufferedログ、permanentログの保存先であるランタイムメモリー（RAM）、フラッシュメモリー（flash:デバイス）の容量が4GBを超える場合は5000KByte、4GB以下の場合は50KByte

### 使用例

■ bufferedログの保存メッセージ量を20000KByteに変更する。

    AT-vFW-app(config)# log buffered size 20000 ↓

### 注意・補足事項

■ 実際に保存されるメッセージの最大量は本コマンドで設定した値と異なる。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- log size（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

default log（グローバルコンフィグモード）
log（グローバルコンフィグモード）
show log config（特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U