[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# attribute

モード: RADIUSサーバー・ユーザーグループモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSサーバー

`(config-radsrv-group)# attribute ATTR VALUE`

`(config-radsrv-group)# no attribute ATTR`

対象ユーザーグループに割り当てるRADIUS属性の情報を設定する。
no形式で実行した場合は対象ユーザーグループに割り当てるRADIUS属性の情報を削除する。
ローカルRADIUSサーバーをOpenVPNのクライアント認証に使う場合、ユーザーごとに設定可能な属性は下記のとおり。

属性ID | 属性名 | データ型 | 値の例 | 用途
6 | Service-Type | 整数値 | 8またはAuthenticate-Only | OpenVPNで有効な値は「8」（Authenticate Only = 認証のみ）だけ
8 | Framed-IP-Address | IPアドレス | 10.10.10.50 | クライアントに設定するIPv4アドレス
9 | Framed-IP-Netmask | IPアドレス | 255.255.255.0 | クライアントに設定するIPv4ネットマスク
22 | Framed-Route | 文字列 | "10.10.11.0/8 10.10.10.1" | クライアントに設定するIPv4スタティック経路情報（IPv4プレフィックス ゲートウェイアドレス）
| MS-Primary-DNS-Server | IPアドレス | 10.10.10.1 | クライアントに設定するプライマリーDNSサーバーのIPv4アドレス。ベンダー固有属性のため、属性IDでの指定はできない
| MS-Secondary-DNS-Server | IPアドレス | 10.10.10.2 | クライアントに設定するセカンダリーDNSサーバーのIPv4アドレス。ベンダー固有属性のため、属性IDでの指定はできない
97 | Framed-IPv6-Prefix | IPv6アドレス・プレフィックス | fc00:2::2/64 | クライアントに設定するIPv6アドレスとプレフィックス長
169 | DNS-Server-IPv6-Address | IPv6アドレス | fc00:2::1 | クライアントに設定するDNSサーバーのIPv6アドレス
170 | Route-IPv6-Information | IPv6プレフィックス | fc00:3::/64 | クライアントに設定するIPv6スタティック経路情報
64 | Tunnel-Type | 整数値 | 13またはVLAN | クライアントにVLANを割り当てるとき、「13」（VLAN）を指定する。Tap(L2)モードでのみ有効
65 | Tunnel-Medium-Type | 整数値 | 6またはIEEE-802 | クライアントにVLANを割り当てるとき、「6」（IEEE-802）を指定する。Tap(L2)モードでのみ有効
81 | Tunnel-Private-Group-Id | 文字列 | 20 | クライアントにVLANを割り当てるとき、VLAN ID文字列を指定する。Tap(L2)モードでのみ有効

ローカルRADIUSサーバーをリモートアクセス型IPsec VPNのクライアント認証に使う場合、ユーザーごとに設定可能な属性は下記のとおり。

属性ID | 属性名 | データ型 | 値の例 | 用途
8 | Framed-IP-Address | IPアドレス | 10.10.10.50 | クライアントに設定するIPv4アドレス
9 | Framed-IP-Netmask | IPアドレス | 255.255.255.0 | クライアントに設定するIPv4ネットマスク
| MS-Primary-DNS-Server | IPアドレス | 10.10.10.1 | クライアントに設定するプライマリーDNSサーバーのIPv4アドレス。ベンダー固有属性のため、属性IDでの指定はできない
| MS-Secondary-DNS-Server | IPアドレス | 10.10.10.2 | クライアントに設定するセカンダリーDNSサーバーのIPv4アドレス。ベンダー固有属性のため、属性IDでの指定はできない
168 | Framed-IPv6-Address | IPv6アドレス | fc00:2::50 | クライアントに設定するIPv6アドレス
169 | DNS-Server-IPv6-Address | IPv6アドレス | fc00:2::1 | クライアントに設定するDNSサーバーのIPv6アドレス

### パラメーター

`ATTR :=` | `{ATTRNAME|ATTRID}`
| RADIUS属性名または属性ID。属性名の大文字小文字は区別されない。指定可能な属性の一覧は、help radius-attributeコマンドで確認可能。
`VALUE` | 指定した属性の値、または各値に対応した文字列（シンボリック定数）。シンボリック定数の大文字小文字は区別されない。各属性値のデータ型や指定可能値の一覧は help radius-attributeコマンドで確認可能

### 使用例

    awplus(config)# radius-server local ↓
    awplus(config-radsrv)# group userA ↓
    awplus(config-radsrv-group)# attribute Framed-IP-Address 10.10.10.50 ↓
    awplus(config-radsrv-group)# attribute Framed-IP-Netmask 255.255.255.0 ↓
    awplus(config-radsrv-group)# exit ↓
    awplus(config-radsrv)# user userA password passA group userA ↓

### 注意・補足事項

■ ATTR、VALUEパラメーターではTABキー補完や省略形を使用できないため、省略せずに入力すること。
■ Framed-Route属性を複数設定することで、OpenVPNクライアントに複数の経路情報を通知することができる。

### コマンドツリー

    group (RADIUSサーバーモード)
        |
        +- attribute（RADIUSサーバー・ユーザーグループモード）

### 関連コマンド

aaa authentication login（グローバルコンフィグモード）
help radius-attribute（特権EXECモード）
tunnel mode openvpn tap（インターフェースモード）
tunnel mode openvpn tun（インターフェースモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U