[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# ip icmp error-interval

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP / 一般設定

`(config)# ip icmp error-interval <0-2147483647>`

`(config)# no ip icmp error-interval`

応答として送信するICMP（IPv4）エラーメッセージの送信間隔を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は1000ミリ秒。

### パラメーター

`<0-2147483647>` | ICMPv4エラーメッセージの送信間隔。単位はミリ秒。初期値は1000

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip icmp error-interval（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ipv6 icmp error-interval（グローバルコンフィグモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U