[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# tunnel openvpn ip-pool

モード: インターフェースモード
カテゴリー: VPN / OpenVPN

`(config-if)# tunnel openvpn ip-pool range A.B.C.D A.B.C.D mask A.B.C.D`

`(config-if)# no tunnel openvpn ip-pool range`

対象OpenVPNトンネルインターフェースで使用するIPv4アドレスプールを設定する。
no形式で実行した場合はIPv4アドレスプールを削除する。
初期状態では未設定。
IPv4アドレスプールはOpenVPNクライアントに動的IPv4アドレスを割り当てるための仕組みで、RADIUSサーバーやLDAPサーバーからOpenVPNクライアントに固定IPv4アドレスが割り当てられなかった場合に使用される。

### パラメーター

`range A.B.C.D A.B.C.D` | IPv4アドレスプールの開始アドレスと終了アドレス
`mask A.B.C.D` | IPv4アドレスプールに対するネットマスク

### 使用例

■ OpenVPNクライアントに 192.168.100.240 から 192.168.100.250 の範囲（ネットマスクは 255.255.255.0）を動的に割り当てるIPv4アドレスプールを設定する。

    awplus(config-if)# tunnel openvpn ip-pool range 192.168.1.1 192.168.1.10 mask 255.255.255.0 ↓

■ IPv4アドレスプールの設定を削除する。

    awplus(config-if)# no tunnel openvpn ipv6-pool ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- tunnel openvpn ip-pool（インターフェースモード）

### 関連コマンド

tunnel mode openvpn tap（インターフェースモード）
tunnel mode openvpn tun（インターフェースモード）
tunnel openvpn ipv6-pool（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U