[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# show softwire-configuration

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: IPv6 / MAP-E

`# show softwire-configuration [NAME]`

IPv4 over IPv6トンネルの動的設定方式を定義するソフトワイヤー設定の内容を一覧表示する。

### パラメーター

`NAME` | ソフトワイヤー設定名。省略時はすべての設定が表示される

### 使用例

    awplus# show softwire-configuration ↓
    Softwire Configuration: lw4o6

     Configuration Source: dhcp
     Upstream Interface: eth1
     MAP-E Version: rfc
     lwAFTR Address: 2001:0db8:acc3:0055:0000:0000:0000:0001
     lw4o6 Rule:
      IPv4-Address: 192.0.2.23
      IPv6-Prefix: 2001:0db8::/32
       PSID offset: 0
       PSID length: 16
       PSID: 129 (0x81)

     Border Relay Device: Not Set

### 関連コマンド

softwire-configuration（グローバルコンフィグモード）
tunnel mode lw4o6（インターフェースモード）
tunnel mode map-e（インターフェースモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U