[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# exit-address-family

モード: BGP IPv4アドレスファミリーモード --> BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router-af)# exit-address-family`

（IPv4）BGP IPv4アドレスファミリーモードからBGPモードへ移行する。

### 使用例

    awplus(config)# router bgp 100 ↓
    awplus(config-router)# address-family ipv4 vrf blue ↓
    awplus(config-router-af)# redistribute connected ↓
    awplus(config-router-af)# exit-address-family ↓
    awplus(config-router)#

### コマンドツリー

    address-family ipv4 (BGPモード)
        |
        +- exit-address-family（BGP IPv4アドレスファミリーモード）

### 関連コマンド

address-family ipv4（BGPモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U