[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# mac-address

モード: ゾーン・ネットワーク・ホストモード
カテゴリー: UTM / エンティティー定義

`(config-host)# [no] mac-address XX:XX:XX:XX:XX:XX`

対象ホスト定義に対し、指定したMACアドレスの関連付けを追加する。
no形式で実行した場合は指定したMACアドレスの関連付けを削除する。
1つのホスト定義には、MACアドレス（mac-addressコマンド）、IPv4アドレス（ip addressコマンド）、IPv6アドレス（ipv6 addressコマンド）を複数関連付けられる。

### パラメーター

`XX:XX:XX:XX:XX:XX` | 対象ホストのMACアドレス

### 使用例

■ ゾーン「example」内のネットワーク「cameras」配下にホスト定義「door」を作成し、MACアドレスを関連付ける。

    awplus(config)# zone example ↓
    awplus(config-zone)# network cameras ↓
    awplus(config-network)# host door ↓
    awplus(config-host)# mac-address 00:00:5e:00:53:33 ↓

■ ゾーン「example」内のネットワーク「cameras」配下のホスト定義「door」からMACアドレス「00:00:5e:00:53:33」の関連付けを削除する。

    awplus(config)# zone example ↓
    awplus(config-zone)# network cameras ↓
    awplus(config-network)# host door ↓
    awplus(config-host)# no mac-address 00:00:5e:00:53:33 ↓

### 注意・補足事項

■ ホスト定義に関連付けたMACアドレスは本製品が送信するパケットにはマッチしない。
■ MACアドレスを含むホスト定義は送信元エンティティーとして使用することを想定している。宛先エンティティーに指定した場合はマッチしない。
■ ホスト定義に関連付けたMACアドレスは以下の機能では使用されない。

- アプリケーションコントロール（DPI）のエンティティー別詳細統計（counters detailed）
- Webコントロール

### コマンドツリー

    host (ゾーン・ネットワークモード)
        |
        +- mac-address（ゾーン・ネットワーク・ホストモード）

### 関連コマンド

ip address（ゾーン・ネットワーク・ホストモード）
ipv6 address（ゾーン・ネットワーク・ホストモード）
ipv6 subnet（ゾーン・ネットワークモード）
show entity（特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U