[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# ppp timeout idle

モード: インターフェースモード
カテゴリー: PPP / 一般設定

`(config-if)# ppp timeout idle <1-99999>`

`(config-if)# no ppp timeout idle`

対象PPPインターフェースにおいてアイドルタイマー（無通信時の自動切断）とオンデマンド接続（データ送信要求に応じた自動接続）を有効化する。また、自動切断までの時間を設定する。
no形式で実行した場合はアイドルタイマーとオンデマンド接続を無効化する。
初期設定は無効。

### パラメーター

`<1-99999>` | 自動切断までの時間（秒）。無通信状態が指定秒数続いた場合は、PPP接続を切断する。省略時は60秒となる

### 使用例

■ ppp0インターフェースでアイドルタイマーとオンデマンド接続を有効にする。

    awplus(config)# interface ppp0 ↓
    awplus(config-if)# ppp timeout idle ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはPPPインターフェース（pppX）でのみ有効。
■ アイドルタイマー/オンデマンド接続が有効なPPPインターフェースは、PPPの接続状態がダウンであっても、同インターフェースを経由する経路エントリーを保持する。
■ アイドルタイマー/オンデマンド接続が有効なPPPインターフェースでは、内部管理用に 10.64.64.64 ～ 10.64.65.63 の範囲内のIPアドレスを使用する。本コマンド有効時は、運用ネットワークで 10.64.64.64 ～ 10.64.65.63 の範囲内のIPアドレスを使用しないこと。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ppp timeout idle（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show interface（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U