[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# policy

モード: トラフィックコントロールモード --> トラフィックコントロール・ポリシーモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-tc)# policy NAME SCHED`

`(config-tc)# policy NAME`

`(config-tc)# no policy NAME`

QoSポリシーを作成し、QoSポリシーの設定を行うためのトラフィックコントロール・ポリシーモードに移行する。
no形式で実行した場合は指定したQoSポリシーを削除する。この場合はトラフィックコントロールモードのまま移動しない。
なお、単に「policy NAME」とした場合は、第一階層クラスの設定を行うためのトラフィックコントロール・ポリシーモードに移行する（指定したポリシーがすでに存在していることが前提）。

### パラメーター

`NAME` | ポリシー名
`SCHED` | 第一階層のクラス間におけるキュー制御方式。下記から選択する
| `priority` | PQ（絶対優先キュー）
| `wrr` | WRR（重み付きラウンドロビン）
| `htb` | HTB（階層型トークンバケット）

### 使用例

■ 第一階層のクラス間でPQを使うQoSポリシー「qos-pq」を作成する。

    awplus(config-tc)# policy qos-pq priority ↓
    awplus(config-tc-policy)#

■ 既存QoSポリシー「qos-pq」の設定を行うため、トラフィックコントロールモードに移動する。

    awplus(config-tc)# policy qos-pq ↓
    awplus(config-tc-policy)#

■ QoSポリシー「qos-pq」を削除する。

    awplus(config-tc)# no policy qos-pq ↓
    awplus(config-tc)#

### 注意・補足事項

■ 1つのQoSポリシーを複数のインターフェースに関連付けることは可能だが、1つの出力インターフェースに関連付けられるQoSポリシーは1つだけ。ruleコマンドのtoパラメーターで指定するエンティティー（DST_ENTITY）に関連付けられたインターフェースが「出力インターフェース」、policyパラメーターで指定するクラスを束ねるQoSポリシーが「QoSポリシー」となる。

### コマンドツリー

    traffic-control (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- policy（トラフィックコントロールモード）
             |
             +- class(htb)（トラフィックコントロール・ポリシーモード）
             +- class(priority)（トラフィックコントロール・ポリシーモード）
             +- class(wrr)（トラフィックコントロール・ポリシーモード）

### 関連コマンド

rule（トラフィックコントロールモード）
show traffic-control policy（特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U