# ip pim sparse-mode

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / PIM

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] ip pim sparse-mode [passive]`

## コマンド説明

（PIM-SM）対象インターフェースでPIM-SMを有効にする。
no形式でオプションを指定しなかった場合は、対象インターフェースでPIM-SMを無効にする。
no形式でオプションを指定した場合は、該当オプションだけを無効にする。
なお、PIM-SMを使用するためには、ip multicast-routingコマンドでマルチキャストルーティング機能を有効化しておく必要がある。また、インターフェースでPIM-SMを有効化または無効化するときは、IGMP Querier機能も同時に有効化・無効化すること（ip igmpコマンド）。

## パラメーター

`passive`
  対象インターフェースをPIM-SMのパッシブインターフェースに設定する。パッシブインターフェースではマルチキャストパケットの転送は行うが、PIMパケットは送受信しない

## 使用例

eth0、eth1の両インターフェースでPIM-SMによるマルチキャストルーティングを有効化する。PIM-SMの設定時には、IGMP Querierの設定もペアで行うこと。

    awplus(config)# interface eth0,eth1
    awplus(config-if)# ip pim sparse-mode
    awplus(config-if)# ip igmp

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめPIMサービスを有効にしておくこと（service pimコマンド）。
インターフェースでPIM-SMを有効化または無効化するときは、必ずIGMP Querier機能も同時に有効化・無効化すること（ip igmpコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド