# ipv6 nd accept-ra-default-routes

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6 / 近隣探索

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] ipv6 nd accept-ra-default-routes`

## コマンド説明

対象IPv6インターフェースで受信したルーター通知（RA）パケットの始点アドレスにもとづき、IPv6のデフォルト経路を自動登録するよう設定する。この場合、RAの始点アドレスがデフォルト経路のネクストホップ（デフォルトゲートウェイ）となる。
no形式で実行した場合は、RAにもとづくデフォルト経路を自動登録しないように設定する。
初期設定は有効。

## 使用例

eth1インターフェースでRAを受信してもデフォルト経路を自動登録しないように設定する。

    AT-vFW-app(config)# interface eth1
    AT-vFW-app(config-if)# no ipv6 nd accept-ra-default-routes

## コマンドツリー

## 関連コマンド