# show ip ospf route

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（OSPF）

## 構文

コマンド構文

`> show ip ospf [<0-65535>] route`

## コマンド説明

OSPF経路表を表示する。

## パラメーター

`<0-65535>`
  OSPFルーティングプロセスID。省略時は稼働中のすべてのプロセスが対象となる

## 使用例

    awplus> show ip ospf route
    E2 10.10.10.0/24 [10/20] via 172.21.10.2, eth2
    E2 10.20.10.0/24 [20/20] via 172.16.10.3, eth1
    C  172.16.10.0/24 [10] is directly connected, eth1, Area 0.0.0.0
    D  172.21.0.0/16 [-] via Null0
    C  172.21.10.0/24 [10] is directly connected, eth2, TransitArea 0.0.0.1
    IA 172.22.0.0/16 [11] via 172.16.10.2, eth1, Area 0.0.0.0
    IA 172.23.0.0/16 [20] via 172.16.10.3, eth1, Area 0.0.0.0
    IA 172.24.0.0/16 [30] via 172.21.10.3, eth2, TransitArea 0.0.0.1

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

## 関連コマンド