# 設定例集#3: Ethernetによる端末型インターネット接続（アドレス固定）

ケーブルモデムやxDSLモデムを介して、Ethernetでインターネットサービスプロバイダー（ISP）に接続します（PPPoEは使用しません）。
この例では、グローバルIPアドレスを1個固定で割り当てられる端末型接続の基本設定を示します。
ダイナミックENATで1個のアドレスを共用し、ファイアウォールで外部からの不正アクセスを防止します。
また、LAN側クライアントの設定を簡単にするため、DNSリレーとDHCPサーバーも利用します。

## 構成

ISPから提供された情報
IPアドレス/ネットマスク | 172.31.28.131/20
デフォルトゲートウェイ | 172.31.16.1
DNSサーバー | 172.30.130.5, 172.30.130.205
ルーターの基本設定
WAN側（eth1）IPアドレス | 172.31.28.131/20
LAN側（eth0）IPアドレス | 192.168.10.1/24
DHCPサーバー機能 | 有効
DHCPサーバーの設定
DHCPプール名 | pool10
リース時間 | 2時間
対象サブネット | 192.168.10.0/24
デフォルトゲートウェイ | 192.168.10.1
DNSサーバー | 192.168.10.1
提供するIPアドレスの範囲 | 192.168.10.100～192.168.10.131（32個）

## AT-NFV-APLの事前設定

本設定例は、あらかじめ AT-NFV-APL側で以下のような設定を行っていることを前提としています。
使用するインターフェースの番号や数は適宜変更してかまいません。
事前設定の流れについては「AT-NFV-APL」/「準備」をご覧ください。

Note

10ポート構成（eth1～eth10）のAT-NFV-APL-GTXを想定した例になっていますので、6ポート（eth1～eth6）構成のAT-NFV-APL-GTをご使用の場合は、使用するポートを適宜読み替えてください。

### 管理IPアドレス

詳細は「AT-NFV-APL」/「ネットワーク基本設定」をご覧ください。

インターフェース | IPアドレス
br0 | 192.168.10.254/24

### ブリッジ

詳細は「AT-NFV-APL」/「ネットワーク基本設定」をご覧ください。

ポート | 所属VLAN | ネイティブVLAN
eth1～eth9 | 1 | 1
eth10 | 未所属

### 仮想インターフェース割り当て

vFirewallアプリケーションインスタンスの初期設定時には、下記のように仮想インターフェースを割り当てます。
詳細は「AT-NFV-APL」/「AW+ vFirewall」をご覧ください。

vFirewallの インターフェース名 | インターフェース タイプ | 外部ネットワーク VLAN ID | ホスト インターフェース | IPv4アドレス
eth0 | Virtual | 1 | - | 192.168.10.1/24
eth1 | Physical | - | eth10 | 未指定

## ルーターの設定

1. WANポートeth1にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface eth1
        ip address 172.31.28.131/20

2. LAN側インターフェースeth0のIPアドレスは、AT-NFV-APLの事前設定時に設定済みのため、次のコマンドを手で入力する必要はありません。

       interface eth0
        ip address 192.168.10.1/24

3. ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
   エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
   すべてのIPアドレスを表すゾーン「all」を作成します。
   これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。

       zone all
        network ipv4
         ip subnet 0.0.0.0/0

4. 内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
   これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。

       zone private
        network lan
         ip subnet 192.168.10.0/24

5. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
   前記コマンドに加え、ここではhost、ip addressの各コマンドも使います。

       zone public
        network wan
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface eth1
         host eth1
          ip address 172.31.28.131

6. ファイアウォールのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
   これには、application、protocol、dportの各コマンドを使います。
   アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
   DHCPパケットを表すカスタムアプリケーション「dhcp」を定義します。

       application dhcp
        protocol udp
        dport 67 to 68

7. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
   これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
   ・rule 10 - 外部からのDHCP通信を拒否します
   ・rule 20 - 内部でのDHCPによる通信を許可します
   ・rule 30 - 内部から内部への通信を許可します（ここでは本製品・端末間の通信）
   ・rule 40 - 内部から外部への通信を許可します
   ・rule 50 - 本製品のWAN側インターフェースから外部へのDNS通信を許可します
   ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

       firewall
        rule 10 deny dhcp from public.wan to public.wan.ppp0
        rule 20 permit dhcp from all.ipv4 to all.ipv4
        rule 30 permit any from private.lan to private.lan
        rule 40 permit any from private.lan to public
        rule 50 permit dns from public.wan.ppp0 to public.wan
        protect

8. LAN側ネットワークに接続されているすべてのコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるよう設定します。
   これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
   NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

       nat
        rule 10 masq any from private to public
        enable

9. DNSリレー機能の転送先DNSサーバーアドレスを手動設定します。これには、ip name-serverコマンドを使います。

       ip name-server 172.30.130.5
       ip name-server 172.30.130.205

10. LAN側ネットワークに接続されているコンピューターのためにDHCPサーバー機能の設定を行います。
    DHCPサーバー機能の詳細は「IP付加機能」/「DHCPサーバー」をご覧ください。
    これには、ip dhcp poolコマンドでDHCPプールを作成し、以下の情報を設定します。
    ・サブネット（network）
    ・リースするIPアドレス（range）
    ・デフォルトゲートウェイ（default-router）
    ・DNSサーバーアドレス（dns-server）
    ・リース時間（lease）

        ip dhcp pool pool10
         network 192.168.10.0 255.255.255.0
         range 192.168.10.100 192.168.10.131
         default-router 192.168.10.1
         dns-server 192.168.10.1
         lease 0 2 0

11. DHCPサーバーを有効化します。これには、service dhcp-serverコマンドを使います。

        service dhcp-server

12. DNSリレー機能を有効にします。これには、ip dns forwardingコマンドを使います。
    DNSリレー機能の詳細は「IP付加機能」/「DNSリレー」をご覧ください。

        ip dns forwarding

13. デフォルト経路をISPから通知された172.31.16.1に向けて設定します。これには、ip routeコマンドを使います。
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 172.31.16.1

14. 以上で設定は完了です。

        end

## 設定の保存

設定が完了したら、現在の設定内容を起動時コンフィグとして保存してください。これには、copyコマンドを「`copy running-config startup-config`」の書式で実行します。

    awplus# copy running-config startup-config
    Building configuration...
    [OK]

また、write fileコマンド、write memoryコマンドでも同じことができます。

    awplus# write memory
    Building configuration...
    [OK]

その他、設定保存の詳細については「運用・管理」/「コンフィグレーション」をご覧ください。

## ファイアウォールログについて

ファイアウォールのログをとるには、次のコマンド（log(filter)）を実行します。

    awplus(config)# log buffered level informational facility local5

記録されたログを見るには、次のコマンド（show log）を実行します。ここでは、ファイアウォールが出力したログメッセージだけを表示させています。

    awplus# show log | include Firewall

## ルーターのコンフィグ

    !
    interface eth1
     ip address 172.31.28.131/20
    !
    interface eth0
     ip address 192.168.10.1/24
    !
    zone all
     network ipv4
      ip subnet 0.0.0.0/0
    !
    zone private
     network lan
      ip subnet 192.168.10.0/24
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface eth1
      host eth1
       ip address 172.31.28.131
    !
    application dhcp
     protocol udp
     dport 67 to 68
    !
    firewall
     rule 10 deny dhcp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 20 permit dhcp from all.ipv4 to all.ipv4
     rule 30 permit any from private.lan to private.lan
     rule 40 permit any from private.lan to public
     rule 50 permit dns from public.wan.ppp0 to public.wan
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public
     enable
    !
    ip name-server 172.30.130.5
    ip name-server 172.30.130.205
    !
    ip dhcp pool pool10
     network 192.168.10.0 255.255.255.0
     range 192.168.10.100 192.168.10.131
     default-router 192.168.10.1
     dns-server 192.168.10.1
     lease 0 2 0
    !
    service dhcp-server
    !
    ip dns forwarding
    !
    ip route 0.0.0.0/0 172.31.16.1
    !
    end